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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 31.10.2024 № 383/56

О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ (ред. от 09.04.2026) "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Законом Московской области N 36/2007-ОЗ "О Генеральном плане развития Московской области", постановлением Правительства Московской области от 12.02.2010 N 62/3 "Об утверждении Перечня нормативов градостроительного проектирования Московской области и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 31.05.2006 N 469/20 "О нормативах градостроительного проектирования Московской области", Порядком разработки, утверждения нормативов градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области, и внесения изменений в них, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 11.08.2015 № 656/9, 
Совет депутатов городского округа Электросталь Московской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в нормативы градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 31.10.2024 № 383/56, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.electrostal.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области В.А. Денисова.


Председатель Совета депутатов	                 И.Ю. Волкова
городского округа 

Глава городского округа 								Ф.А.Ефанов 
[bookmark: _GoBack]Приложение к решению Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области
от 

«УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
городского округа Электросталь
Московской области


[bookmark: Par29]Нормативы градостроительного проектирования 
городского округа Электросталь 
Московской области

Общие положения

1. Нормативы градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области (далее – Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ (ред. от 09.04.2026) "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Законом Московской области N 36/2007-ОЗ "О Генеральном плане развития Московской области", постановлением Правительства Московской области от 12.02.2010 N 62/3 "Об утверждении Перечня нормативов градостроительного проектирования Московской области и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 31.05.2006 N 469/20 "О нормативах градостроительного проектирования Московской области", Порядком разработки, утверждения нормативов градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области, и внесения изменений в них, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 11.08.2015 № 656/9 с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.
2. Нормативы являются муниципальным нормативным правовым актом, устанавливающим требования к планировочной организации и параметрам застройки городского округа Электросталь Московской области (далее – городской округ), и входят в систему муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в городском округе.
3. Нормативы обязательны для использования, применения и соблюдения органами местного самоуправления городского округа, а также всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории городского округа при:
- разработке, экспертизе, согласовании, утверждении и реализации Генерального плана городского округа и Правил землепользования и застройки городского округа, внесении изменений в указанные документы;
- разработке, экспертизе, согласовании, утверждении и реализации документации по планировке территорий;
- архитектурно-строительном проектировании на территории городского округа.
4. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами местного значения, относящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в случае внесения изменений в генеральный план городского округа, иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, включая граждан с ограниченными физическими возможностями.
5. Городской округ Электросталь Московской области входит в состав Ногинской устойчивой системы расселения Московской области. В состав территории городского округа Электросталь Московской области входит город Электросталь и 11 сельских населённых пунктов. Административным центром городского округа является город Электросталь.
Территория городского округа Электросталь Московской области относится к системе расселения и имеет следующие показатели:
	Функциональное назначение
	Тип пространственной организации
	Преобладающий тип застройки

	Городская
	Компактная срединная

	Дисперсный низкоплотный малоэтажный




6. Основные термины и определения, примененные в настоящих Нормативах, приведены в Приложении № 1.
Помимо терминов и определений, перечисленных в Приложении № 1, в Нормативах используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в Нормативах градостроительного проектирования Московской области.

Раздел I.  Основная часть.
(расчетные показатели)

1. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в населенных пунктах и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки.
[bookmark: Par57]1.1. Жилые территории городского округа предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым потребностям.
1.2. На жилых территориях размещаются:
- Жилые дома различных видов, элементы озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания и эксплуатации данных домов, объекты;
- Объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения, объекты образования, объекты физической культуры и спорта многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Объекты коммунально-бытового назначения;
- Объекты делового, коммерческого и общественного назначения;
- Объекты общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары;
- Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
- Объекты транспортной инфраструктуры;
- Объекты инженерного обеспечения;
- Иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду.
1.3. Планировочная организация жилых территорий должна формироваться с учетом архитектурных, градостроительных традиций, ландшафтных и других местных особенностей.
1.4. Планировочная организация жилых и иных территорий должна обеспечивать пространственные взаимосвязи жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего пользования.
1.5. В городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа) при новом строительстве и (или) реконструкции планировки, рекомендуемые размеры квартала составляют не более чем 120 на 120 метров в красных линиях. В зависимости от требований сохранения (возрождения) присущего городским населенным пунктам своеобразия расселения и застройки, преобладающей в городском населенном пункте морфологии застройки, рельефа местности, структуры землевладений один из параметров размера квартала может составлять более чем 120 метров, но не более 250 метров в красных линиях. В таких случаях рекомендуется предусматривать в структуре квартала сквозные пешеходные проходы, аллеи и иные планировочные мероприятия, обеспечивающие соразмерные человеку дворовые пространства.
1.6. В сельских населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции планировки размеры планировочных элементов и их структура должны исходить из сложившейся в них морфологии застройки.
1.7. Во всех типах населенных пунктов при новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки необходимо предусматривать размещение объектов обслуживания жилой застройки в объеме не менее:

	Этажность жилой застройки, этажей
	Общая площадь нежилых помещений:
	Размещение:

	4-6
	Не менее 6% от площади квартир в квартале
	В границах жилого квартала, в том числе - в жилых зданиях, отдельно стоящих зданиях общественного назначения

	7-12
	Не менее 6% от площади квартир в квартале
	Первые этажи жилых зданий

	13 и более
	100% первого этажа
	Не допускается размещение жилых помещений в первых этажах



Нежилые помещения в жилой застройке следует размещать в зависимости от функционально-планировочной организации территории вблизи и/или на пересечении наиболее интенсивных пешеходных и транспортных маршрутов, в зданиях, фасады которых выходят на улично-дорожную сеть и при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам.
В жилой застройке необходимо предусматривать размещение объектов бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния, с учетом создания условий для проведения погрузочно-разгрузочных работ.
При новом строительстве объектов жилого назначения необходимо предусматривать обеспеченность местами приложения труда от расчетного населения:
50-процентную - для застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами;
35-процентную - для застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, в том числе для малоэтажной застройки в составе кластеров МЖС;
20-процентную - для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, в том числе для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами в составе кластеров ИЖС и МЖС.
Определение количества рабочих мест производится в соответствии с приложением № 8 при подготовке документов территориального планирования. Требование не относится к проектированию в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья.
Высота нежилых 1-х этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 метра.
Требования настоящего пункта в части размещения нежилых помещений в первых этажах не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" за счет средств бюджета.
Процент остекления, конфигурация, габариты оконных проемов нежилых помещений 1-х этажей должны отличаться и быть больше процента остекления, конфигурации, габаритов оконных проемов жилой части здания.
Входные группы объекта капитального строительства следует предусматривать с уровня земли.
Дворовая территория жилой застройки должна быть предусмотрена непосредственно у каждого жилого дома и включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства.
Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства.
1.8. На жилых территориях допускается застройка жилыми домами следующих видов:
Застройка многоквартирными жилыми домами;
Застройка блокированными жилыми домами;
Застройка индивидуальными жилыми домами.
1.9. Расчетными показателями интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов являются:
Коэффициент застройки земельного участка жилыми домами (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами);
Коэффициент застройки квартала жилыми домами;
Коэффициент застройки жилого района жилыми домами;
Плотность застройки квартала жилыми домами;
Плотность застройки жилого района жилыми домами;
Плотность населения жилого района.
1.10. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городском округе Электросталь определяется в соответствии с таблицей №1.
1.12. Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности, установленных в таблице №1, в следующих случаях:
-обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;
-восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области;
-застройки кластеров МЖС;
-ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей;
-строительства зданий и сооружений религиозного назначения.
При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех предельно допустимых для Московской области расчетных показателей интенсивности использования территории, обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, объектов физической культуры и спорта и объектов культуры, транспортной, включая места для хранения индивидуальных автомобилей, инженерной инфраструктур, озелененные территории, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта.
Градостроительные концепции, документация по планировке территории и проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонения от предельных параметров и дифференциаций, указанных в настоящем пункте, в обязательном порядке подлежат рассмотрению и одобрению на Градостроительном совете Московской области.
В случае если в рамках комплексного развития территории по инициативе правообладателей в целях жилищного строительства не менее 10% от площади квартир нового строительства передается для обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, возможно применение положений подраздела 10 "Особенности проектирования территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории (за исключением комплексного развития территории кластеров ИЖС и МЖС)" настоящих Нормативов, при условии согласования Градостроительным советом Московской области.  
1.13. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе мансардный этаж и цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
1.14. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.
1.15. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов городского округа Электросталь Московской области и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки определяются в соответствии с таблицей №2 настоящих Нормативов.
Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий и плотности населения на жилых территориях для застройки кластеров ИЖС и МЖС определяются в соответствии с показателями, приведенными в таблице № 2.1.
1.16. Минимальный размер земельных участков для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства необходимо принимать не менее 600 кв.м, за исключением земельных участков для индивидуальной и блокированной жилой застройки в составе кластеров ИЖС и МЖС.
Допускается образование земельных участков площадью 400 кв.м, но не более 20% от общего количества образуемых земельных участков для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства.
Ограничение в 20% не применяется в отношении земельных участков, образуемых в границах территории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии территории при условии создания (реконструкции) централизованных сетей водоотведения, обеспечивающих отведение хозяйственно-бытовых стоков и поверхностных (ливневых) стоков с каждого земельного участка, а также принятия застройщиком обязательств осуществить строительство жилых или садовых домов на всех указанных земельных участках в соответствии с документацией по планировке территории.
Минимальный размер земельных участков для индивидуальной и блокированной жилой застройки в составе кластеров ИЖС и МЖС необходимо принимать не менее:

	Тип жилой застройки
	Минимальная площадь земельных участков*, м

	Индивидуальная*
	300

	Блокированная*
	200



* Минимальный размер земельных участков включает площадь застройки и подлежит обязательному обоснованию при подготовке документации по планировке территории с учетом Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и сводов правил, в том числе СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") и СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты").
1.17. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки земельного участка должен быть не более 40 процентов (без учета гаражей, строений и сооружений вспомогательного использования, не предназначенных для постоянного проживания), этажность жилых домов не должна превышать 3 этажей, высота жилых домов - не более 14 метров (максимальная разность отметок от наиболее низкой отметки отмостки объекта до наивысшей отметки верхнего элемента здания, без учета инженерных коммуникаций).
Планировка и застройка земельных участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, должна осуществляться с соблюдением обязательных требований к расстоянию от границы земельного участка до жилых домов, хозяйственных построек, установленных сводами и правилами, градостроительными регламентами. Отклонение от минимальных расстояний от границ земельных участков допускается при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.18. На жилых территориях Московской области, застроенных индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются.
Расчетное население в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков), умноженному на 2,5, для кластеров ИЖС и МЖС, умноженному на 2,7.
1.19. При определении этажности зданий устанавливается следующий тип застройки:
-малоэтажная - 1-4 этажа (с учетом мансарды);
-среднеэтажная - 5-8 этажей;
-многоэтажная - 9 этажей и выше.
1.20. В составе проектной документации для строительства приоритетно предусматривать присоединение многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов на территориях кластеров ИЖС и МЖС к сетям централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующей водопроводные и (или) канализационные сети, определенной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.        
В составе проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов (объектов физической культуры и спорта, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения) предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион".  
1.21. Нормирование отступов и этажности жилых и нежилых зданий (за исключением объектов социального назначения, в том числе образования и здравоохранения) от границы застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами при подготовке документации по планировке территории:
- в 20-метровой зоне от границ застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами запрещено любое возведение наземных объектов капитального строительства за исключением сооружения заборов и ограждений, линейных объектов транспортной инфраструктуры, сооружений инженерно-технического обеспечения подземного размещения;
- этажность застройки в зоне от 20 до 120 метров от границ застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами со стороны застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами не должна превышать 4 этажей, высотность не должна превышать 16 метров. Повышение этажности каждой последующей секции и (или) дома по мере удаления от застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами в зоне от 20 до 120 метров возможно не более чем на 2 этажа.
Этажность жилых и нежилых зданий со стороны застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами может быть увеличена при наличии естественных или искусственных рубежей (водных объектов общего пользования, лесополос, железных дорог, автомобильных дорог федерального или регионального значения, магистральных улиц и подобных рубежей), скверов, бульваров или иных территорий общего пользования.
Границы зон 20 и 120 метров устанавливаются относительно границ существующей и (или) планируемой (при наличии утвержденной документации по планировке территории) застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами.
Граница застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами определяется с учетом границ соответствующей территориальной зоны, определенной правилами землепользования и застройки, и (или) границ соответствующей функциональной зоны, установленной генеральным планом городского округа, и (или) границ земельных участков согласно данным государственного кадастрового учета (принимается ближайшая к планируемой застройке граница). При этом улично-дорожная сеть общего пользования в границах застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами со стороны планируемой к развитию территории может не учитываться, если в отношении этой улично-дорожной сети планируется установление красных линий, при наличии обоснования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граница планируемой застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами определяется с учетом границ зон планируемого размещения указанных объектов капитального строительства в утвержденной документации по планировке территории.
Требование не относится к территориям, в отношении которых на момент введения в действие настоящего пункта заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов, территориям, в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории или утверждена и не планируется к изменению документация по планировке территории, а также к территориям параметры развития для осуществления жилой застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного Совета Московской области).
Требование не относится к случаям комплексного развития территории по инициативе правообладателей в целях жилищного строительства, при которых не менее 10% от площади квартир нового строительства передается для обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, комплексного развития территорий в соответствии с решением о комплексном развитии территорий, а также в случаях реализации мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры городского округа с повышением уровня обеспеченности населения объектами образования и здравоохранения, при условии согласования Градостроительным советом Московской области.
Требование также не распространяется на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" за счет средств бюджета.     
Требование не относится к случаям точечного размещения индивидуальных жилых домов вне элементов планировочной структуры, предназначенных для размещения индивидуальных жилых домов.
1.23. Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять величину не менее указанной в действующих нормативах градостроительного проектирования Московской области.
Таблица 1
Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городском округе Электросталь Московской области

	Население, тыс. Человек
	Устойчивая система расселения

	
	Городская

	
	Городские населенные пункты
	Сельские населенные пункты

	
	Города
	Поселки городского типа
	

	Свыше 100
	17
	-
	-

	От 50 до 100
	9
	-
	-

	От 15 до 50
	7
	7
	-

	От 3 до 15
	7
	5
	3

	От 1 до 3
	-
	5
	3

	Менее 1
	-
	-
	3



Таблица № 2

Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в населенных пунктах городского округа Электросталь Московской области и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки

	Вид застройки
	Средняя этажность жилых домов
	Квартал
	Жилой район

	
	
	Коэффициент застройки жилыми домами, не более (процент)
	Плотность застройки жилыми домами, не более, кв. М/га
	Коэффициент застройки жилыми домами, не более (процент)
	Плотность застройки жилыми домами, не более, кв. М/га
	Плот ность населения, не более, чел./га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Населенные пункты с численностью населения свыше 100 тыс. Человек, расположенные в городских устойчивых системах расселения

	Многоквартирные жилые дома
	1
	47,9
	4790
	29,8
	2980
	112

	
	2
	40,1
	8010
	21,7
	4340
	155

	
	3
	34,1
	10200
	17,0
	5090
	182

	
	4
	29,8
	11900
	14,0
	5590
	200

	
	5
	26,5
	13300
	11,9
	5960
	213

	
	6
	23,9
	14300
	10,4
	6250
	223

	
	7
	21,8
	15300
	9,3
	6480
	231

	
	8
	20,0
	16000
	8,3
	6670
	238

	
	9
	18,5
	16700
	7,6
	6830
	244

	
	10
	17,3
	17300
	7,0
	6960
	249

	
	11
	16,2
	17800
	6,4
	7080
	253

	
	12
	15,2
	18200
	6,0
	7180
	256

	
	13
	14,3
	18600
	5,6
	7270
	260

	
	14
	13,6
	19000
	5,3
	7350
	263

	
	15
	12,9
	19300
	5,0
	7430
	265

	
	16
	12,3
	19600
	4,7
	7490
	268

	
	17
	11,7
	19900
	4,4
	7550
	270

	Блокированные жилые дома
	1
	50,0
	5000
	38,7
	3870
	

	
	2
	43,3
	8650
	30,0
	6000
	

	
	3
	38,6
	11570
	24,8
	7440
	

	Населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. Человек, расположенные в городских устойчивых системах расселения

	Многоквартирные жилые дома
	1
	45,8
	4580
	27,4
	2740
	103

	
	2
	37,3
	7460
	19,4
	3880
	139

	
	3
	31,1
	9300
	14,9
	4460
	159

	
	4
	26,8
	10700
	12,1
	4840
	173

	
	5
	23,6
	11800
	10,2
	5120
	183

	
	6
	21,1
	12700
	8,9
	5330
	190

	
	7
	19,1
	13400
	7,8
	5490
	196

	
	8
	17,4
	13900
	7,0
	5630
	201

	
	9
	16,1
	14400
	6,4
	5740
	205

	
	10
	14,9
	14900
	5,8
	5840
	208

	
	11
	13,9
	15300
	5,4
	5920
	211

	
	12
	13,0
	15600
	5,0
	5990
	214

	Блокированные жилые дома
	1
	48,8
	4880
	36,7
	3670
	

	
	2
	41,5
	8310
	27,7
	5540
	

	
	3
	36,5
	10960
	22,5
	6750
	

	Населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. Человек, расположенные в городских устойчивых системах расселения

	Многоквартирные жилые дома
	1
	45,1
	4510
	26,8
	2680
	100

	
	2
	36,5
	7300
	18,8
	3750
	134

	
	3
	30,3
	9100
	14,3
	4300
	154

	
	4
	26,0
	10400
	11,6
	4650
	166

	
	5
	22,8
	11400
	9,8
	4910
	175

	
	6
	20,4
	12200
	8,5
	5100
	182

	
	7
	18,4
	12900
	7,5
	5250
	187

	Блокированные жилые дома
	1
	48,4
	4840
	36,2
	3620
	

	
	2
	41,0
	8210
	27,1
	5420
	

	
	3
	36,0
	10790
	21,9
	6570
	

	Населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. Человек, расположенные в городских, рекреационно-городских и рекреационно-аграрных устойчивых системах расселения

	Многоквартирные жилые дома
	1
	44,7
	4470
	26,0
	2600
	98

	
	2
	35,9
	7190
	18,3
	3670
	131

	
	3
	29,7
	8920
	13,9
	4180
	149

	Блокированные жилые дома
	1
	48,2
	4820
	35,7
	3570
	

	
	2
	40,7
	8130
	26,6
	5320
	

	
	3
	35,5
	10660
	21,5
	6450
	



Примечания:
1) максимальные показатели интенсивности использования жилых территорий для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции.
В случае если средняя этажность жилых домов превышает предельное значение, предусмотренное в таблице № 2, показатели интенсивности использования территории определяются методом линейной экстраполяции.
В этом случае уменьшение показателя коэффициента застройки в квартале возможно до 6 процентов, не допускается увеличение показателя плотности застройки более чем на 15 процентов;    
2) расчетные показатели плотности населения приведены при расчетной обеспеченности 28 кв.м площади квартир на жителя многоквартирного дома;
3) расширенный диапазон этажности в таблице № 2 приведен для возможности учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной в таблицах № 1 и № 1а, а также для случаев, допускающих строительство с отклонением от установленной этажности, предусмотренных в пункте 1.12 подраздела 1 раздела I. Максимальные показатели интенсивности использования жилых территорий для средней этажности жилых домов за границами приведенных диапазонов рассчитываются методом линейной экстраполяции по двум точкам по формулам:
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где: расчетные максимальный коэффициент и плотность застройки для средней этажности N, превышающей наибольшую этажность n, для которой в таблице № 2 приведены максимальные значения коэффициента и плотности застройки;
4) при расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) объекты капитального строительства нежилого назначения (в т.ч. образования, здравоохранения, культуры и иного назначения), если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 процентов площади квартала;
5) в населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек показатели интенсивности использования всей жилой территории могут приниматься как для единого жилого района.
6) для определения коэффициента застройки и плотности застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами возможно увеличение расчетной площади жилого квартала за счет машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в подземных и/или наземных многоуровневых парковках, размещаемых в границах этого квартала, но не более 40% нормативной потребности. Увеличение расчетной площади квартала определяется по формуле:

N м/м  22,5=S ув.кв.,

где N м/м - количество машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта, размещаемых в подземных или наземных многоуровневых парковках в границах квартала (но не более нормативной потребности для жилой застройки в квартале);
22,5 кв.м - расчетная площадь одного такого машино-места;
S ув.кв. - площадь территории, прибавляемая к фактической (проектной) площади квартала, учитываемой в дальнейшем при расчете интенсивности использования элемента планировочной структуры.
При этом в случае увеличения расчетной площади квартала за счет машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта, размещаемых в наземных многоуровневых парковках в границах квартала, из расчетной площади квартала вычитается площадь застройки таких паркингов (за исключением случаев, если на первом этаже паркинга машино-места не размещаются или при создании паркингов с эксплуатируемой кровлей).
Максимальный процент нормативной потребности, установленный настоящим пунктом, не применяется к территориям, в отношении которых заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов или территориям, в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории, а также к территориям, параметры развития для осуществления жилой застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного совета Московской области.
Также увеличение расчетной площади жилого квартала возможно за счет создаваемой территории общего пользования, выделяемой в границах комплексного развития территории, в пешеходной доступности не более 300 м до границы рассматриваемого квартала и предназначенной для создания общественных пространств для прогулок, отдыха, развлечений для населения планируемой застройки, в том числе: площадей, набережных, скверов, бульваров, зон отдыха, садов, городских садов и т.п. зон рекреационного назначения, не более потребности в озелененных территориях расчетного населения такого квартала;

7) в случае размещения в жилом квартале или районе многоквартирных жилых домов, в которых второй и/или третий этаж предусмотрены нежилыми, при расчете плотности застройки жилого квартала или района площадь таких этажей не включается в показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен.
Таблица № 2.1
Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий и плотности населения на жилых территориях для застройки кластеров ИЖС и МЖС
	Вид застройки
	Сред-няя этаж-ность жилых домов
	Квартал
	Жилой район

	
	
	Коэффи-циент застройки жилыми домами, не более (процент)
	Плот-ность застройки жилыми домами, не более, кв. М/га
	Коэффи-циент застройки жилыми домами, не более (процент)
	Плот-ность застройки жилыми домами, не более, кв. М/га
	Плот-ность населения, не более, чел./га

	Кластер смешанной малоэтажной жилой застройки (кластер МЖС)

	Многоквартирные жилые дома, смешанная жилая застройка
	1
	45,4
	4540
	27,0
	2700
	101

	
	2
	36,8
	7360
	19,0
	3800
	136

	
	3
	30,6
	9200
	14,5
	4360
	156

	
	4
	26,3
	10500
	11,8
	4720
	169

	Блокированные жилые дома
	1
	47,8
	4780
	37,6
	3760
	-

	
	2
	38,8
	7760
	27,9
	5580
	-

	
	3
	32,9
	9870
	22,4
	6720
	-

	Индивидуальная жилая застройка
	Не нормируется



Раздел III. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования
3.1. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования – это количественные показатели, характеризующие уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования на соответствующей территории.
3.2. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимую плотность сети автомобильных дорог общего пользования в городском округе.
Минимальная плотность сети автомобильных дорог общего пользования в городском округе -  0,41 км/км2.

Раздел IV. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта
4.1. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта – это количественные показатели, характеризующие уровень развития сети маршрутов общественного пассажирского транспорта на соответствующей территории.
4.2. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта определяют минимально допустимую плотность сети общественного пассажирского транспорта в городском округе.
Минимальная плотность сети автомобильных дорог общего пользования в городском округе -  0,37 км/км2.

Раздел V. Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения

5.1. Нормированию подлежат территории для размещения объектов, сгруппированных по назначению:
территории объектов жилищного строительства;
территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
территории объектов инженерного обеспечения;
территории объектов физкультурно-оздоровительного назначения;
территории объектов торговли и общественного питания;
территории объектов коммунального и бытового обслуживания;
территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения;
территории объектов здравоохранения;
территории объектов образования;
озелененные территории общего пользования (общественные территории);
территории объектов социального обслуживания;
территории объектов культуры;
территории административно-управленческих объектов;
территории сети дорог и улиц;
территории объектов специального назначения, занятые кладбищами и крематориями, колумбариями;
территории объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок;
территории объектов связи.
5.2. Состав объектов различного назначения, размещаемых в границах жилого квартала, жилого района и городского округа приведен в Приложении № 3.
5.3. За расчетный показатель потребности в территориях принимается минимально необходимая площадь территории в квадратных метрах для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, городского округа в расчете на одного жителя. 
При этом количество жителей для определения необходимой площади территории в квадратных метрах для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта определяется как суммарная поэтажная площадь жилых домов в габаритах наружных стен, деленная на норму обеспеченности жильем одного человека 28 кв. М.
При расчете показателя потребности в территориях принимается минимально необходимая площадь территории в квадратных метрах для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта в расчете на одного жителя для сельского населенного пункта с численностью населения менее 3 тысяч человек допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей населенного пункта в границах соответствующего городского округа или поселения, а если в сельском поселении численность населения менее 5 тысяч человек, то в границах соответствующего городского округа.
5.3.1. При реализации договоров о развитии застроенной территории или при переселении граждан из ветхих и аварийных жилых домов в пределах одного населенного пункта при разработке документации по планировке территории или проектной документации объектов жилого назначения, переселяемое из ветхого или аварийного фонда население суммируется с расчетным прибывающим населением для определения потребности в площади придомовой территории и местах хранения автотранспорта.
В то же время потребность в объектах образования (при условии, что переселение осуществляется из жилого фонда в пределах допустимой транспортной доступности таких объектов), здравоохранения (амбулаторно-поликлинических учреждениях, стационарах), местах приложения труда рассчитывается только на прибывающее население.
Расчет переселяемого населения осуществляется по формуле:
Переселяемое население = Sкв сносимых / 28, где
Sкв сносимых - сумма площадей квартир в жилых домах, подлежащих сносу и расселению, 28 кв. М - норма обеспеченности жильем одного человека.
Расчет прибывающего населения осуществляется по формуле:
Прибывающее население = (Sкв.строящихся - Sкв сносимых x 1,3) / 28, где
Sкв. Строящихся - сумма площадей квартир планируемых жилых домов;
Sкв сносимых - сумма площадей квартир в жилых домах, подлежащих сносу и расселению;
1,3 - повышающий коэффициент;
28 кв. М - норма обеспеченности жильем одного человека.

5.4 Расчетные показатели, перечисленные в пункте 5.1 подраздела 5 раздела I, за исключением территорий объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок, определяются на основе показателей обеспеченности населения Московской области социальными и иными видами услуг, утверждаемых, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, с учетом стратегии социально-экономического развития Московской области, программы социально-экономического развития Московской области, прогноза социально-экономического развития Московской области.
5.5 Расчетные показатели потребности в территориях для размещения объектов жилого и нежилого назначения в границах жилого квартала, земельного участка для многоквартирного жилого дома (домов), домов блокированной застройки, дифференцированные по численности населения, типу населенных пунктов и принадлежности их к устойчивой системе расселения в зависимости от средней этажности жилых домов и с учетом максимально допустимой этажности в населенных пунктах, приведены в таблицах №4 - №7. В случаях если средняя этажность жилых домов превышает предельное значение, предусмотренное в таблицах №4 - №7, расчетные показатели потребности в территориях определяются методом линейной экстраполяции. В этом случае не допускается снижение расчетных показателей потребности в территориях различного назначения более чем на 15%.
Расчетные показатели потребности в территориях для размещения объектов в кластерах ИЖС и МЖС возможно определять по расчетным показателям, приведенным в таблице № 29, независимо от типа устойчивой системы расселения.
Примеры расчета минимально необходимой площади территории для многоквартирного жилого дома (домов), строительство которого (которых) осуществляется в рамках государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы" за счет средств бюджета Московской области, приведены в примере 3 приложения № 7.
5.6 При застройке индивидуальными жилыми и блокированными жилыми домами, в том числе при застройке кластеров ИЖС и МЖС, вся необходимая территория для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка. Места для временного хранения автотранспорта в этих случаях рекомендуется также размещать в пределах земельного участка.
5.7. В таблицах № 4,5 минимально необходимая площадь территории для размещения объектов в границах квартала приведена в графе "в границах квартала" с соответствующей средней этажностью жилых домов; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной в графе "дополнительно в границах жилого района" с соответствующей средней этажностью жилых домов; в границах населенного пункта определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в населенном пункте, приведенной в графе "дополнительно в границах населенного пункта".
5.8. В таблицах № 6,7 минимально необходимая площадь территории для размещения объектов в границах населенного пункта приведена в графе "в границах населенного пункта"; в графе "дополнительно в границах городского или сельского поселения или городского округа" указывается потребность в площади территории для размещения объектов, обслуживающих жителей населенного пункта за его границей.
5.11. Площадь территории для размещения одного автомобиля на открытых автостоянках принимается 22,5 кв.м, в уширениях проезжих частей улиц и проездов - 18,0 кв.м.
Площадь территории участка, или площадь застройки здания, учитываемая при размещении мест хранения легковых автомобилей в зависимости от типа и этажности автостоянки (парковки) в расчете на одно машино-место, определяется на основании рекомендованных показателей в соответствии с Приложением №4.
5.12 Потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации - 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, при этом потребность расчетного населения для малоэтажной жилой застройки в кластерах МЖС в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 100% от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения.
Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:
в границах квартала - не менее 40%;
в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях - 60% при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции - не более 1200 м.
В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) наземных гаражах.

Размещение плоскостных стоянок и примеры их размещения в улично-дорожной сети и в жилых зонах должно соответствовать требованиям рекомендаций по размещению действующих нормативов градостроительного проектирования Московской области.
Потребность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее - 30 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции - не более 1200 м.
Допускается снижать потребность в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта на территориях, расположенных вблизи существующих станций железнодорожного транспорта, метрополитена, скоростного трамвая:
- на 15% при наличии/обустройстве пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, в том числе обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения) при пешеходной доступности от жилого дома до ближайшего входа на станцию -не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции - не более 1200 м;
- на 10% - при наличии остановок наземного пассажирского транспорта в пешеходной доступности не более 500 метров от жилого дома, при этом время в пути от остановки до указанных станций на наземном пассажирском транспорте составляет не более 10 минут, расстояние - не более 5 км.
При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, административного, общественно-делового, производственного назначения) в составе стоянок, организуемых на отдельных земельных участках с видами разрешенного использования, которые предусматривают размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств или отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места при условии соблюдения норматива по пешеходной доступности до жилых домов, допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых парковками объектов не более чем на 15%.
Кооперированные стоянки целесообразно размещать для обслуживания групп объектов, расположенных на территориях с высокой концентрацией объектов различного функционального назначения, имеющих различное время пиковых нагрузок.
Кооперированные стоянки целесообразно организовывать в центральных районах и зонах смешанной застройки. Кооперированные стоянки могут устраиваться многоярусными.
Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,32,5 м. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,03,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м. Количество машино-мест для людей с инвалидностью необходимо предусматривать согласно требованиям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001".
Общая потребность расчетного населения в местах постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта для населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС не нормируется с учетом положений пункта 5.6 настоящих Нормативов. Для территорий индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства места временного хранения автомобилей следует размещать вдоль проезжей части с устройством карманов для стоянки транспортных средств из расчета: 1 машино-место на 5 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - 400-1000 кв.м), 1 машино-место на 10 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - 1000-2000 кв.м), 1 машино-место на 20 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - свыше 2000 кв.м). Необходимо предусмотреть организацию стоянки автомобилей и кратковременной остановки транспорта для посадки и высадки пассажиров на территории рядом с въездом на территорию ИЖС в размере 5 машино-мест, в том числе для школьного автобуса или спецтехники - 1 машино-место.
На территории кластеров ИЖС и МЖС необходимо дополнительно размещать площадки временного хранения автомобилей для расчетного населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС из расчета 4,5 кв.м/участок (индивидуальных или блокированных жилых домов), при этом размещение мест для временного хранения автомобилей предусматривается в границах кластеров ИЖС и МЖС при дальности пешеходной доступности до участков индивидуальных и (или) блокированных жилых домов в границах кластеров ИЖС и МЖС не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции не более 1200 м.
Площадь такой территории может быть скорректирована в случаях размещения автомобилей временного хранения для кластеров ИЖС и МЖС:
- в многоуровневых надземных гаражах;
- в красных линиях улично-дорожной сети при условии, что временное хранение автомобилей предусмотрено схемой транспортного обслуживания территории.
При этом площадь территории для размещения одного автомобиля принимается из расчета 22,5 кв.м.
Расстояние пешеходных подходов от приобъектных стоянок для паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".
Парковки на улично-дорожной сети размещаются с учетом требований СП 396.1325800.2018 "Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования".
Пешеходные коммуникации населенного пункта, кластера ИЖС должны образовывать единую непрерывную систему. Ширину пешеходных коммуникаций следует предусматривать не менее 2 метров с обеспечением беспрепятственного и удобного пропуска пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.
Для кратковременной остановки автотранспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников данных учреждений необходимо предусматривать места из расчета не менее:

	Общеобразовательные организации (школы):

	
	

	Вместимость (количество учащихся):
	Вместимость (количество учащихся):

	
	

	Количество мест для хранения автомобилей:

	
	

	до 1100 учащихся
	до 1100 учащихся



при дальности пешеходной доступности таких мест для хранения автомобилей не более 200 м от территории данных учреждений.

Количество мест для хранения автомобилей (парковочных мест) для помещений различного назначения в нежилых зданиях, не являющихся торговыми и торгово-развлекательными комплексами, следует принимать в зависимости от функции таких помещений в соответствии с приложением № 10, а при отсутствии конкретной функции, а также для встроенно-пристроенных нежилых помещений на первых этажах жилой застройки и многоуровневых паркингов в уровне первого этажа независимо от функции (за исключением дошкольных образовательных организаций, поликлиник) - из расчета 1 место на 50 кв.м общей площади таких помещений.
Не допускается обеспечение нормативной потребности планируемой застройки в местах хранения индивидуального автомобильного транспорта и приобъектных стоянках за счет зависимых мест хранения автотранспорта.
5.12.1 При проектировании и организации площадок автостоянок в зонах жилой и общественно-деловой застройки за исключением территорий, в границах которых предусматривается строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов необходимо предусматривать места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей и инфраструктуру для их зарядки из расчета не менее:


	Показатель
	Места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей, оборудованных инфраструктурой для зарядки автомобилей

	
	всего мест
	в том числе, оборудованных

	
	
	быстрыми ЭЗС
	медленными ЭЗС

	Машино-места для жилой застройки
	5% от общей потребности в местах постоянного и временного хранения автотранспорта
	10%
	90%

	Машино-места для нежилой застройки (в т.ч. объектов коммунального, общественно-делового, социального и иного назначения)
	5% от общей потребности в приобъектных стоянках
	50%
	50%


Места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядной инфраструктурой, могут размещаться в том числе:


- в пределах красных линий магистральных улиц общегородского значения, улиц и дорог местного значения, с обязательным выделением отдельных земельных участков при условии, что размещение таких парковок предусмотрено Схемой транспортного обслуживания и документацией по планировке территории;


- в пределах внутриквартальных проездов, при условии учета норм проектирования улиц местного значения или улиц в жилой застройке и обеспечения доступа с улично-дорожной сети общего пользования, при условии, что размещение таких парковок предусмотрено Схемой транспортного обслуживания.


При проектировании зарядной инфраструктуры для электромобилей необходимо руководствоваться Приказом Минстроя России от 05.10.2023 № 718/пр "Об утверждении СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей", приказом Минпромторга России от 29 апреля 2022 г. № 1776 "Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта", постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 "Об утверждении стандартов жилого помещения и комфрртности проживания на территории Московской области".

5.13 Количество парковочных мест при торговых и торгово-развлекательных комплексах необходимо принимать в зависимости от площади и типа комплекса:
комплекс с размером до 40000 кв.м торговой площади - не менее 4,5 машиноместа на 100 кв.м торговой площади,
комплекс с размером до 60000 кв.м торговой площади - не менее 5,5 машиноместа на 100 кв.м торговой площади,
комплекс с размером более 60000 кв.м торговой площади количество машиноместа на 100 кв.м торговой площади определяется расчетом,
в комплексах, где есть гипермаркет и/или многозальный кинотеатр, количество машиноместа на 100 кв.м торговой площади должно быть не менее 7.
5.14. Размещение объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок осуществляется из расчета:
не менее 2 площадок на городское поселение, городской округ с численностью населения свыше 50 тыс. человек,
не менее 1 площадки на городское или сельское поселения, городской округ с численностью населения до 50 тыс. человек,
преимущественно на территориях придорожной полосы федеральных и (или) региональных автомобильных дорог
5.15. За расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается минимально необходимая площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного человека расчетного населения, в которую вместе с озелененными территориями общего пользования (парками, садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах.
5.16. Площадь парков, за исключением детских, следует принимать для городов свыше 50 тысяч человек - 10 кв.м/1 чел., для городов 50-25 тысяч человек - 7 кв.м/1 чел., для городов менее 25 тысяч человек - 8-6 кв.м/1 чел. Размеры детских парков рекомендуется принимать из расчета 0,5 кв.м/1 чел., включая площадки и спортивные сооружения.
В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек площадь парка не может быть менее 0,9 га, с численностью населения до 1 тыс. человек - 0,5 га.
5.17 Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в населенных пунктах, дифференцированные по численности населения населенных пунктов и принадлежности их к устойчивой системе расселения приведены в таблице № 8.
Общественные территории (общественные пространства) кластеров ИЖС и МЖС следует размещать в границах кластера ИЖС и МЖС площадью не менее 10% от общей площади кластера ИЖС и МЖС с возможностью совмещения с плоскостными спортивными сооружениями. Потребность территории для размещения плоскостных спортивных сооружений следует принимать согласно действующим Нормативам.
5.18 Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 65 мест на 1 тыс. человек.
Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100% от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, - из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.
Вместимость планируемой к строительству общеобразовательной организации определяется, исходя из наполняемости классов - 25 учеников, отклонения возможны при согласовании органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования Московской области.
Здания образовательных организаций рекомендуется размещать на обособленных участках (территориях) с учетом перспективного развития и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов.
При размещении образовательных организаций следует руководствоваться приложением № 8.
Минимальные размеры земельных участков для размещения дошкольных образовательных организаций определяются в соответствии с приложением Д свода правил СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".
Минимальные размеры земельных участков для размещения общеобразовательных организаций определяются в соответствии с приложением № 9
В условиях реконструкции объекта, при комплексном развитии территории, за исключением комплексного развития территории по инициативе правообладателей, или в стесненных условиях допускается отклонение от указанных минимальных размеров земельных участков для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций при подготовке обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования Московской области.
При размещении на одной территории единого образовательного комплекса дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций минимальный размер земельного участка такого комплекса определяется, как сумма минимальных размеров земельных участков каждой отдельной образовательной организации.
При проектировании территории общеобразовательных организаций набор и состав площадок для занятий спортом может определяться для каждого проекта отдельно при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования Московской области.
Расстояние от здания образовательной организации до красной линии магистральных улиц и до стен жилых домов следует принимать согласно пункту 10.6 свода правил СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".
Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного образования детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет:
в детских и юношеских спортивных школах - 20%;
в школах по различным видам искусств - 12%.
Минимальная обеспеченность жителей городского округа объектами в виде показателей, предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. Человек принимается:
1) койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения - 6 коек;
2) автомобилями в станциях (подстанциях) скорой медицинской помощи - 0,1 единицы для жителей городских поселений (городских округов) в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле и автомобилями в выдвижных пунктах скорой медицинской помощи - 0,2 единицы для жителей сельских поселений в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле;
3) торговых объектов - 1530 кв. М торговой площади. При этом доля отдельно стоящих торговых объектов должна составить не менее 300 кв. М торговой площади на 1000 жителей;
4) услугами общественного питания - 40 посадочных мест;
5) бытовыми услугами - 10,9 рабочего места;
6) единовременной пропускной способностью объектов спорта - 122 единицы;
7) площадью спортивных залов - 106 кв. М;
8) площадью зеркала воды плавательных бассейнов - 9,96 кв. М;
9) площадью спортивных плоскостных сооружений - 948,3 кв. М при расстоянии пешеходных подходов от объектов жилищного строительства до открытых спортивных плоскостных сооружений, размещаемых на территории жилого района, не более 500 м;
9_1) для территорий комплексного развития (за исключением строительства ВГК) при размещении объектов физической культуры и спорта, предусмотренных подпунктами 6-9 настоящего пункта, в зависимости от численности расчетного населения необходимо предусматривать размещение как минимум следующих объектов:

	№ п/п
	Расчетное 
население
	Виды объектов спортивной инфраструктуры*

	
	
	в составе открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки)**
	в составе открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки)**

	1.
	от 1000 до 1500 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером от 40 до 60 м в длину и от 20 до 30 м в ширину (оптимальный размер 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину)
	Помещение спортивного назначения (варианты № 1, № 2, № 3) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	2.
	более 1500 до 7000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину
	Спортивный зал для игровых видов спорта с высотой потолка не менее 5 метров (варианты № 1, № 2, № 3) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	3.
	более 7000 до 10000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, спортивная площадка для игры в мини-футбол от 42 до 65 в длину и от 25 до 35 в ширину.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером 30(36) м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес зал (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	4.
	более 10000 до 30000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, спортивное ядро (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 х 105 м) и беговые дорожки)
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, фитнес зал, тренажерный зал (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	5.
	более 30000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, стадион - спортивное ядро с трибунами (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 х 105 м) и беговые дорожки)
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), фитнес зал, тренажерный зал; Физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес зал. Возможна замена спортивного зала на каток с искусственным льдом размером 40(56)(60) м на 20(26)(30) м (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации)

	6.
	более 50000 человек
	Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, стадион с трибунами (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68105 м) и беговые дорожки)
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), фитнес зал, тренажерный зал; Физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес зал. Крытый спортивный объект с искусственным льдом, включающий каток размером 40(56)(60) м на 20(26)(30) м, фитнес зал, тренажерный зал необходимо последовательно рассмотреть варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации).



Способы размещения остальной необходимой по РНГП площади спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки), спортивных залов, бассейнов определяются документацией по планировке территории и/или на стадии архитектурно-строительного проектирования в границах территории, подлежащей комплексному развитию и в нормативной территориальной доступности с учетом требований действующего законодательства;
** К открытым спортивным плоскостным сооружениям (спортивным площадкам) не относятся детские спортивно-игровые, игровые площадки, проектируемые на территориях жилого назначения для обеспечения населения площадками для игр детей.
*** Варианты размещения крытого спортивного сооружения:
Вариант № 1:
Физкультурно-оздоровительный комплекс отдельно стоящий на собственной обособленной территории.
Вариант № 2:
Физкультурно-оздоровительный комплекс встроенный, встроенно-пристроенный в нежилые здания общественного или административного назначения, удовлетворяющие нормативным требованиям, и обеспеченный отдельным входом.
Вариант № 3:
Помещение спортивного назначения встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное к жилым зданиям на 1-х нежилых этажах, удовлетворяющее нормативным требованиям и обеспеченное отдельным входом.
Вариант № 4:
Выполнение дополнительных мероприятий, направленных на увеличение мощности существующих спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов (реконструкция).
При комплексном развитии территории необходимость размещения и способ размещения объектов спорта определяются условиями договора о комплексном развитии территории по согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования и Министерством физической культуры и спорта Московской области, в т.ч. допускается обеспечение новой застройки за счет реконструкции или капитального ремонта существующего объекта спорта при условии увеличения мощности / пропускной способности с учетом потребности планируемой застройки.
Варианты возможного размещения объектов спорта должны применяться с учетом требований по минимальной обеспеченности расчетного населения, установленных настоящими Нормативами, и максимальной территориальной доступности объектов спорта, установленной настоящими Нормативами, а также СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения", "СП 332.1325800.2017. Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 14.11.2017 № 1536/пр).
Размещение открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) вне дворовых территорий допускается в пешей доступности не более 500 метров от проектируемого жилого дома.
Транспортная доступность для отдельно стоящих объектов спорта, таких как стадион, плавательный бассейн, крытый спортивный объект с искусственным льдом, физкультурно-спортивный комплекс не должна превышать 30 минут на общественном транспорте.
Минимальный размер земельного участка для размещения объектов спорта не нормируется, подлежит обоснованию с учетом Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и сводов правил, в том числе СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") и СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"), требований настоящих Нормативов и Закона Московской области № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области".
При комплексном развитии территории в целях жилищного строительства территорий площадью 20 га и более необходимо предусматривать крытый объект спортивного назначения, на территории которого должен быть обеспечен нормируемый комплекс благоустройства в соответствии с требованиями Закона Московской области № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области".
Возможно формировать единые комплексы объектов социального назначения (с суммированием соответствующих нормативов).
Для обеспечения нормативной потребности застройки возможно комбинировать варианты с учетом общей потребности застройки, планировочных решений и требований по максимальной территориальной доступности.
10) площадью земельных участков для создания новых кладбищ традиционного захоронения - 0,24 га, площадью земельных участков для создания новых кладбищ урновых захоронений - 0,02 га.  
5.18.1. Выполнение мероприятий по увеличению мощности существующих объектов образования (новое строительство, реконструкция) возможно с выполнением следующих условий:
площадь земельного участка отвечает требованиям о минимальных размерах земельных участков для размещения объектов образования согласно пункту 5.18 Нормативов;
имеется подтверждение органа местного самоуправления муниципального образования о сохранении фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства, и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения существующей застройки.
5.19. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, крематориев, колумбариев осуществляются в соответствии с санитарными правилами и нормативами и настоящими Нормативами.
Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40га и быть менее 
0,5 га.
Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории, кладбища с погребением после кремации - 50 метров.
Колумбарии для захоронения урн с прахом после кремации размещаются на специально выделенных земельных участках. Допускается размещение колумбариев за пределами территорий кладбищ, на обособленных земельных участках на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.
В санитарно-защитной зоне кладбищ, крематориев, колумбариев не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью:
От 20 до 40 га - санитарно-защитная зона - 500 м;
От 10 до 20 га - санитарно-защитная зона - 300 м;
10 и менее га - санитарно-защитная зона - 100 м.
Для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ санитарно-защитная зона - 50 м.
Для крематориев:
При количестве печей более 1 санитарно-защитная зона - 1000 м;
Без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью - 500 м.
На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70 процентов общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками - не менее 20 процентов от занимаемой территории.
На территории кладбищ и крематориев либо на территории, прилегающей к данным объектам похоронного назначения, должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных средств, в том числе автокатафалков (далее - автостоянка).
Устройство автостоянок осуществляется из расчета 10 машиномест на 1 га территории общественного кладбища, 20 машиномест на 1 га территории крематория. При этом на каждой автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного машиноместа) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
5.20. Велокоммуникации (велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, полосы для велосипедного движения, велопешеходные аллеи) обустраиваются в границах жилых районов и кластеров ИЖС на территориях общего пользования для повседневного использования жителями в виде замкнутых (кольцевых) велосипедных маршрутов и (или) целевых веломаршрутов от объектов жилищного строительства до озелененных территорий общего пользования (общественных территорий) и (или) объектов социальной инфраструктуры протяженностью 1-15 км и могут быть использованы для передвижения средств индивидуальной мобильности.
Для целей велосипедного туризма, организации связей между озелененными территориями общего пользования (общественными территориями) обустраиваются велосипедные маршруты в границах муниципальных образований Московской области и межмуниципальные велосипедные маршруты протяженностью 10-100 км и более.
Размещение велокоммуникации осуществляется из расчета: 1 велодорожка на 15 тыс. человек расчетного населения в жилой зоне; 1 велодорожка в центральной части города.
Велокоммуникации должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.
Протяженность велокоммуникации должна быть не менее 500 м.    
5.21 Минимальное количество автозаправочных станций в муниципальных образованиях проектируется из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций:
	на 2 колонки
	0,1 га

	на 5 колонок
	0,2 га

	на 7 колонок
	0,3 га

	на 9 колонок
	0,35 га

	на 11 колонок
	0,4 га


5.22. Учреждения культуры и искусства.
1) Учреждение клубного типа:
Единица измерения: кв. М общей площади;
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): для городского и сельского поселений: 15;
Размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;
Размещение возможно в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений, многофункциональных центров.
2) Общедоступные универсальные библиотеки, организующие в том числе специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и других категорий населения:
Единица измерения: ед.;
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): для городского поселения (городской округ) с численностью населения до 50 тыс. человек - 1 ед.;
Размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;
Размещение возможно в комплексе с другими учреждениями культурно-просветительского характера.
3) Музейно-выставочный зал:
Единица измерения: кв. М экспозиционный;
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): для городского поселения - 4-6; для сельского поселения - не нормируется;
Размер земельного участка определяется по заданию на проектирование;
Размещение возможно в составе многофункционального центра, размещение предпочтительно в межрайонном центре.
5.23 Организации здравоохранения и социального обеспечения.
1) Стационары всех типов, в том числе психоневрологический и наркологический при подготовке документов территориального планирования:
Единица измерения: 1 койка;
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения: для городского округа, городского поселения - 8,1; для сельского поселения необходимая вместимость стационарных учреждений здравоохранения определяется Министерством здравоохранения Московской области и указывается в задании на проектирование;
Размер земельного участка определяется по нормативу:
До 50 коек - 300 кв. м/койку;
100-200 коек - 140 кв. м/койку;
200-400 коек - 140-100 кв. М/койку;
400-800 коек - 100-80 кв. м/койку;
800-1000 коек - 80-60 кв. м/койку;
Свыше 1000 коек - 60 кв. м/койку (в условиях реконструкции возможно уменьшение участка на 25%, в пригородной зоне участок следует увеличивать на 15-25%);
Для детской больницы увеличение участка в 1,5 раза; по роддому коэф. 0,7 к нормативу стационара;
Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,8 койки на 1 тыс. Человек расчетного населения; сельская участковая больница обслуживает комплекс сельских поселений.
Площадь земельного участка для размещения станции и/или подстанции скорой помощи следует принимать из расчета 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га.
2) Амбулаторно-поликлиническая сеть:
Единица измерения: 1 посещение в смену;
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): городское поселение (17,75): 14,75 - для взрослых; 3 - для детей; для сельского поселения: сельская амбулатория - 20% общего норматива;
Размер земельного участка: 0,1 га на 100 посещ./смену, но не менее 0,3 га на объект.
В жилых и общественных зданиях при наличии отдельного входа допускается размещать амбулаторно-поликлинические медицинские организации мощностью не более 100 посещений в смену.
При потребности более 100 посещ./смену амбулаторно-поликлинические учреждения следует размещать отдельно стоящими. Размер земельного участка для отдельно стоящих амбулаторно-поликлинических учреждений рассчитывается на число посещений в смену.
Проектную мощность амбулаторно-поликлинических организаций (в том числе диспансеров без стационаров) определяют заданием на проектирование и рассчитывают, как сумму пропускной способности всех кабинетов врачебного приема.
Для определения проектной мощности среднюю пропускную способность одного кабинета врачебного приема в территориальных поликлиниках для взрослых принимают в соответствии с таблицей 4.1 "Показатели проектной мощности медицинских организаций" СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
При определении площади помещения для размещения офиса врача общей практики следует руководствоваться приложением Е к СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
3) Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт:
Единица измерения: 1 объект;
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): городское поселение: не нормируется; сельское поселение: не менее 1 объекта на поселение в радиусе доступности 5 км;
Размер земельного участка: 0,2 га на объект.
4) Консультативно-диагностический центр:
Единица измерения: кв. М общей площади;
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): городское поселение: по заданию на проектирование;
Размер земельного участка: 0,3-0,5 га на объект;
Размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в межрайонном центре.
5) Аптека:
Единица измерения: кв. М общ. Пл./объект;
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): для городского (при населении 10-12 тыс. Жит.) И сельского (при населении 6 тыс. Жит.) Поселений: 60-70;
Размер земельного участка определяется в размере 0,1-0,2 га;
Размещение возможно встроенно-пристроенное; в сельских поселениях, как правило, при амбулатории и фельдшерском или фельдшерско-акушерском пункте.
6) Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (далее - УКЦСОН):
Единица измерения: ед., мощность УКЦСОН: 20 койко-мест (стационарное отделение), 60 мест (полустационарное отделение), 120 чел./день (нестационарное отделение).
Обеспеченность населения муниципальных образований Московской области в УКЦСОН необходимо рассчитывать по следующей градации:
Население от 25000 до 75000 человек - учитывать 1 УКЦСОН;
Население от 75000 до 125000 человек - учитывать 2 УКЦСОН;
Население от 125000 до 175000 человек - учитывать 3 УКЦСОН и т.д.;
Размер земельного участка определяется по заданию на проектирование;
Размещение возможно встроенно-пристроенное (площадь помещения определяется по заданию на проектирование).
7) Дом-интернат для престарелых и инвалидов, в том числе специализированный дом-интернат:
Единица измерения: 1 койко-место;
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) Московской области (в пределах минимума): 1 койко-место (не нормируются для городского округа);
Рекомендуемый размер земельного участка определяется по нормативу:
До 200 койко-мест - 125 кв.м на 1 койко-место;
От 200 койко-мест - 100 кв.м на 1 койко-место.
Нормативный показатель обеспеченности в объектах данного типа рассчитывается исходя из численности взрослого населения Московской области (лиц в возрасте старше 18 лет).
5.23.1 Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг населению, их территориально обособленные структурные подразделения:
Единица измерения: кв. М общей площади;
Рекомендуемая обеспеченность (в пределах минимума) для городского поселения (городского округа) и сельского поселения с численностью населения до 4 тысяч чел. Расчетного населения - 80 кв. М, для городского поселения (городского округа) и сельского поселения с численностью населения более 4 тысяч чел. Расчетного населения - из расчета 40 кв. М на каждые 2 тысячи чел. Расчетного населения. Размещение организуется на 1 этаже с обеспечением отдельного входа. В помещении предусматриваются коммуникации для организации санитарного узла. Входная группа оборудуется по нормативам, предусмотренным для организации условий для лиц с ограниченными возможностями;
Размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;
Размещение возможно в комплексе с другими учреждениями не более 300 метров от остановки общественного транспорта.
На территории, прилегающей к помещениям многофункционального центра либо территориально обособленного структурного подразделения многофункционального центра, предусматривается бесплатная стоянка для транспортных средств.
Устройство автостоянок осуществляется из расчета 1 машиноместо на каждые 80 кв. М общей площади многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению, территориально обособленного структурного подразделения. При этом на каждой автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного машиноместа) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
5.23.2 Объекты религиозного назначения
Рекомендуемая площадь земельного участка объекта религиозного назначения - 10 кв. м на 1 прихожанина.
5.24 При новом строительстве необходимо предусматривать помещение для размещения участкового пункта полиции исходя из следующих нормативов:
Рекомендуемый норматив.     
-один участковый уполномоченный полиции на 2.8-3 тысячи постоянно проживающего городского населения;
-один участковый уполномоченный полиции на 2.8 тысячи человек в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.
Минимальная обеспеченность площадью помещения на одного участкового уполномоченного полиции должна быть не менее 20 кв.м, при этом общая площадь помещения участкового пункта полиции должна быть не менее 45 кв.м.
Параметры, места и площади территории для размещения объектов федерального значения (иные объекты полиции, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарные депо и иные объекты) регламентируются федеральным законодательством.5.23. 

5.24 Доступность, количество, тип и общая площадь отделений почтовой связи регламентируются ведомственными нормативными документами, в том числе приказом Министерства связи СССР от 27.04.1981 №178, и пунктом 8.6 настоящих Нормативов.
5.24.1. Строительство пожарного депо в целях размещения пожарно-спасательной части необходимо предусматривать исходя из следующих нормативов:
единица измерения: автомобиль;
рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения в границах одного или нескольких населенных пунктов (в пределах минимума) - 0,2 автомобиля.
Рекомендуемый размер земельного участка: определяется в соответствии с действующими Нормативами градостроительного проектирования Московской области.
В условиях реконструкции объекта, в стесненных условиях допускается отклонение от указанных минимальных размеров земельных участков для размещения пожарного депо при подготовке обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Главным управлением Гражданской защиты Московской области при этом уменьшение площади земельного участка не должно повлечь уменьшение устанавливаемого норматива обеспеченности - 0,2 автомобиля на 1000 человек расчетного населения.
При размещении здания пожарного депо на территории муниципального образования следует руководствоваться Сводом правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения", утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181, Сводом правил СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр и СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.
Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах не превышает времени, определенного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
5.25. Доступность, количество, тип и общая площадь отделений почтовой связи регламентируются ведомственными нормативными документами, в том числе приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 № 538 "Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества "Почта России"" и пунктом 8.6 Нормативов.
5.26 В границах территории офисно-деловых, гостиничных, логистических, производственных, складских комплексов размещается технологически необходимая инфраструктура для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места, объекты инженерного обеспечения и т.д.).
5.27 При новом строительстве необходимо предусматривать отстойно-разворотные площадки на конечных остановках для общественного транспорта исходя из следующих нормативов:
При общей площади квартир до 600 тысяч кв.м - отстойно-разворотная площадка площадью 3000 кв. М;
При общей площади квартир от 600 тысяч кв.м - 0,5 кв. М площади отстойно-разворотной площадки на 100 кв.м площади квартир.
Отстойно-разворотная площадка должна быть оборудована парковочными местами для автобусов в количестве не менее 5 мест, габаритами одного парковочного места не менее 15 x 5 метров.
На территории отстойно-разворотной площадки для обслуживания водителей автобусов необходимо предусматривать сооружения с оборудованными местами для отдыха и туалетами.
5.28 В случаях, если при определении потребности расчетного населения в территориях различного назначения, объектах социального обслуживания, здравоохранения, объектах для хранения индивидуального автомобильного транспорта и иных нормируемых объектах, единицы измерения которых неделимы и получаются нецелые значения, округление всегда выполняется до целого значения в большую сторону.

Таблица 4

Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения для городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек, расположенных в городских устойчивых системах расселения

	№ п/п
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории, кв. М/чел.

	
	
	В границах квартала со средней этажностью жилых домов
	Дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов
	Дополнительно в границах населенного пункта

	
	
	До 3 эт.
	От 4 до 8 эт.
	От 9 до 17 эт.
	До 3 эт.
	От 4 до 8 эт.
	От 9 до 17 эт.
	

	1
	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	2,98
	2,06
	1,63
	4,01
	3,12
	2,70
	0,47

	2
	Территории объектов инженерного обеспечения
	0,25
	0,22
	0,20
	0,10
	0,10
	0,10
	1,00

	3
	Территории объектов физкультурно-спортивного назначения
	0,92
	0,87
	0,85
	1,63
	1,54
	1,50
	0,24

	4
	Территории объектов торговли и общественного питания
	0,56
	0,26
	0,16
	1,40
	1,27
	1,21
	0,41

	5
	Территории объектов коммунального и бытового обслуживания
	0,24
	0,11
	0,07
	0,28
	0,25
	0,24
	0,05

	6
	Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
	0
	0
	0
	0,84
	0,76
	0,73
	0,14

	7
	Территории объектов здравоохранения
	0
	0
	0
	0,28
	0,25
	0,24
	0,54

	8
	Территории объектов образования
	0
	0
	0
	6,46
	5,43
	4,92
	0,41

	9
	Озелененные территории общего пользования
	0
	0
	0
	4,40
	4,40
	4,40
	9,80

	10
	Территории объектов социального обслуживания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11

	11
	Территории объектов культуры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	12
	Территории административно-управленческих объектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,49

	13
	Территории сети дорог и улиц
	0
	0
	0
	6,42
	5,79
	5,48
	6,70

	14
	Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) многоквартирных жилых домов
	22,0
	13,4
	10,6
	
	
	
	

	
	В том числе территории открытых автостоянок
	1,5
	1,3
	1,2
	
	
	
	

	
	2) блокированных жилых домов
	49,9
	
	
	
	
	
	

	
	3) индивидуальных жилых домов
	75,0
	
	
	
	
	
	




Таблица 5

Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения для сельских населенных пунктов с численностью населения от 3 до 15 тысяч человек, расположенных в городских устойчивых системах расселения

	№ п/п
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории, кв. М/чел.

	
	
	В границах квартала
	Дополнительно в границах жилого района
	Дополнительно в границах населенного пункта

	1
	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	3,19
	4,48
	0,47

	2
	Территории объектов инженерного обеспечения
	0,29
	0,13
	1,00

	3
	Территории объектов физкультурно-спортивного назначения
	1,12
	1,99
	0,24

	4
	Территории объектов торговли и общественного питания
	0,57
	1,68
	0,41

	5
	Территории объектов коммунального и бытового обслуживания
	0,25
	0,34
	0,05

	6
	Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
	0
	1,01
	0,14

	7
	Территории объектов здравоохранения
	0
	0,34
	0,54

	8
	Территории объектов образования
	0
	7,44
	0,41

	9
	Озелененные территории общего пользования
	0
	5,54
	9,51

	10
	Территории объектов социального обслуживания
	0
	0
	0,11

	11
	Территории объектов культуры
	0
	0
	0,27

	12
	Территории административно-управленческих объектов
	0
	0
	0,49

	13
	Территории сети дорог и улиц
	0
	7,00
	3,90

	14
	Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
	
	
	

	
	1) многоквартирных жилых домов
	24,0
	
	

	
	В том числе территории открытых автостоянок
	1,7
	
	

	
	2) блокированных жилых домов
	52,7
	
	

	
	3) индивидуальных жилых домов
	75,0
	
	



Таблица 6

Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 до 3 тысяч человек

	№п/п
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории, кв. м/чел.

	
	
	В границах населенного пункта
	Дополнительно в границах городского округа

	1
	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	8,45
	

	2
	Территории объектов инженерного обеспечения
	1,00
	

	3
	Территории объектов физкультурно-спортивного назначения
	3,15
	0,24

	4
	Территории объектов торговли и общественного питания
	1,99
	0,41

	5
	Территории объектов коммунального и бытового обслуживания
	0,56
	0,05

	6
	Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
	0,95
	0,14

	7
	Территории объектов здравоохранения
	0,36
	0,18

	8
	Территории объектов образования
	7,90
	0,41

	9
	Озелененные территории общего пользования
	7,18
	8,00

	10
	Территории объектов социального обслуживания
	0
	0,11

	11
	Территории объектов культуры
	0,19
	0,08

	12
	Территории административно-управленческих объектов
	0,15
	0,34

	13
	Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
	
	

	
	1) многоквартирных жилых домов
	24,9
	

	
	В том числе территории открытых автостоянок
	1,8
	

	
	2) блокированных жилых домов
	53,9
	

	
	3) индивидуальных жилых домов
	75,0
	




Таблица 7

Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тысячи человек

	№п/п
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории, кв. М/чел.

	
	
	В границах населенного пункта
	Дополнительно в границах городского округа

	1
	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	8,50
	

	2
	Территории объектов инженерного обеспечения
	0,46
	

	3
	Территории объектов физкультурно-спортивного назначения
	3,19
	0,24

	4
	Территории объектов торговли и общественного питания
	1,43
	0,41

	5
	Территории объектов коммунального и бытового обслуживания
	0,37
	0,05

	6
	Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
	0
	1,10

	7
	Территории объектов здравоохранения
	0,37
	0,17

	8
	Территории объектов образования
	0
	8,38

	9
	Озелененные территории общего пользования
	7,28
	8,00

	10
	Территории объектов социального обслуживания
	0
	0,11

	11
	Территории объектов культуры
	0
	0,27

	12
	Территории административно-управленческих объектов
	0
	0,49

	13
	Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
	
	

	
	1) многоквартирных жилых домов
	25,0
	

	
	В том числе территории открытых автостоянок
	1,9
	

	
	2) блокированных жилых домов
	54,1
	

	
	3) индивидуальных жилых домов
	75,0
	



Таблица 8

Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в населенных пунктах

	Характеристика населенного пункта
	Минимально необходимая площадь озелененных территорий, кв. М/чел.

	Численность населения, тыс. человек
	Устойчивая система расселения
	В границах квартала
	В границах жилого района
	В границах населенного пункта

	Свыше 100
	Городская
	6,0
	12,6
	23,1

	От 3 до 15
	Городская
	7,6
	15,9
	26,1

	От 1 до 3
	Городская
	8,0
	-
	25,4

	Менее 1
	Городская
	-
	-
	22,8




Раздел VI. Расчетные показатели допустимой пешеходной и транспортной доступности объектов социального и культурного обслуживания

6.1. Допустимая пешеходная доступность для жителей сельских населенных пунктов до магазинов, торговых центров площадью до 1,5 тыс. Кв. М - 300 метров, до магазинов, торговых центров площадью от 1,5 тыс. Кв. М до 5,0 тыс. Кв. М - 1000 метров. Допустимая транспортная доступность прочих объектов первой необходимости для жителей сельских населенных пунктов - не более 30 минут.
6.2. Пешеходная доступность организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, от жилых зданий должна быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских населенных пунктов - до 1 км.
Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.
Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций от жилой застройки в городских и сельских населенных пунктах, в т.ч. для малоэтажной застройки кластеров МЖС - не более 15 минут, от жилой застройки кластеров ИЖС и застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС - не более 30 минут.
При расстояниях, свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в том числе между территориями кластеров ИЖС и МЖС, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно).
Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.
Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.
Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
Для сельских населенных пунктов, кластеров ИЖС и МЖС допускается увеличение пешеходной доступности до остановки до 800 м.  
6.3. Допустимая транспортная доступность объектов религиозного назначения, размещаемых в городских и сельских населенных пунктах, - не более 20 минут.
6.4. Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры от места проживания в городских населенных пунктах приведены в Таблице №9.
6.5. Расчетные показатели допустимой дальности пешеходных подходов от объектов массового посещения до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта в городских населенных пунктах приведены в Таблице №10.

Таблица 9

Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры в городских населенных пунктах

	Объекты социальной инфраструктуры
	Пешеходная доступность от мест проживания, не более, км*

	
	Территория застройки многоквартирными жилыми домами
	Территория застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами

	Объекты физической культуры и спорта
	1,0
	1,5

	Остановка общественного пассажирского транспорта
	0,5
	0,8

	Объекты сферы культуры
	1,0
	1,5


* - рекомендуемый норматив

Таблица 10

Расчетные показатели допустимой дальности пешеходных подходов от объектов массового посещения до остановок общественного пассажирского транспорта в городских населенных пунктах

	Объекты массового посещения
	Дальности пешеходных подходов, не более, км

	Зоны массового отдыха
	0,2

	Торговые центры и комплексы
	0,15

	Розничные и сельскохозяйственные рынки
	0,15

	Стадионы
	0,2

	Станции и остановочные пункты пригородных железных дорог
	0,15

	Иные объекты массового посещения
	0,25



Раздел VII. Расчетные показатели при различных планировочных условиях минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками применительно 
к различным элементам планировочной структуры территории; 
зданиями, строениями и сооружениями различных типов

Расчетные показатели минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми: улицами, проездами, разъездными площадками, зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


Раздел VIII. Расчетные показатели обеспеченности жителей городского округа Электросталь Московской области основными видами инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, услуги связи).

8.1. Расчетные показатели газоснабжения жителей Московской области, в виде удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц, принимаются в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 №1047/43 "Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа".
8.2. Расчетные показатели теплоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
8.3. Расчетные показатели водоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии с разделом 10, приложением А свода правил СП 30.13330.2020. "Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*".

Многоквартирные жилые дома должны быть обеспечены централизованными источниками водоснабжения.
8.4. Расчетные показатели энергоснабжения жителей Московской области, в виде нормативов потребления электроэнергии, принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" - раздел 6.
8.5. Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные".
8.6. Расчетные показатели обеспечения жителей Московской области услугами связи (телевизионное вещание, широкополосный доступ в сеть Интернет, телефония, почтовая связь, система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения, система диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов) принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Московской области, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2022 №361/пр "Об утверждении СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", Типовыми техническими требованиями к инженерной инфраструктуре многоквартирных домов и социально значимых объектов, используемой при подключении к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион".

9. Допустимые соотношения застроенных, лесных и сельскохозяйственных территорий по устойчивым системам расселения в городском округе Электросталь Московской области составляют:
- Доля застроенных территорий, не более 0,39
- Доля лесных территорий, не менее 0,31
- Доля сельскохозяйственных территорий, не менее 0,3

Раздел X. Особенности проектирования территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории (за исключением комплексного развития территории кластеров ИЖС и МЖС)

10.1. Не применяется регулирование предельной этажности многоквартирной жилой застройки, если иное не предусмотрено регламентами регулирования зон с особыми условиями использования территории, вне зависимости от типа населенного пункта и устойчивой системы расселения.
10.2. Плотность застройки жилого квартала принимается до 25 тыс.кв.м суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, на один гектар территории квартала.
Отклонение от данного параметра возможно при подготовке обоснования достаточности придомовой территории для расчетного населения и одобрения на заседании Градостроительного Совета Московской области. Отклонение не должно противоречить федеральным законам и другим нормативным правовым актам. Коэффициент застройки нормированию не подлежит.
10.3. Предусматривается дифференцированный подход к определению потребности мест в общеобразовательных организациях (школах) в диапазоне от 126 до 135 мест на 1000 жителей с учётом текущей загруженности общеобразовательных организаций (школ) на прилегающей территории при подготовке соответствующего обоснования и одобрении на заседании Градостроительного Совета Московской области.
10.4. Потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения.
Потребность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 18 процентов от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 1200 м.
Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:
в границах квартала - не менее 25 процентов;
в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях - остальные 75 процентов при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 1200 м.
Дворовая территория жилой застройки должна быть предусмотрена непосредственно у каждого жилого дома и включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства. Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементами благоустройства.
Допускается размещение детских площадок и площадок отдыха на озелененных территориях общего пользования в пешеходной доступности не более 100 метров и размещение спортивных площадок вне дворовых территорий в пешеходной доступности не более 500 метров от проектируемого жилого дома.
Расстояние пешеходных подходов от приобъектных стоянок для паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Пешеходные коммуникации населенного пункта должны образовывать единую непрерывную систему. Ширину пешеходных коммуникаций следует предусматривать не менее 2,0 метров с обеспечением беспрепятственного и удобного пропуска пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.
В рамках планируемой застройки необходимо предусматривать 100% первых этажей многоквартирных жилых домов этажностью свыше 4 этажей под размещение объектов нежилого назначения, размещение жилых помещений на первых этажах не допускается.
Высота первого нежилого этажа должна быть не менее 4,2 метра.
10.6. Требования настоящего подраздела не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области".
Требования настоящего подраздела распространяются в отношении территорий, развитие которых осуществляется на основании действующих договоров о развитии застроенных территорий.

Раздел XI. Особенности создания и комплексного развития кластеров ИЖС и МЖС, направленные на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения на территориях кластеров ИЖС, подлежащие применению при осуществлении градостроительной деятельности

11.1. Сумма площадей квартир малоэтажных жилых домов в составе кластеров МЖС не должна превышать суммарной общей площади индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (при наличии).
11.2. Обеспечение расчетного населения кластеров ИЖС и МЖС объектами образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культурно-бытового назначения, транспортной, инженерной инфраструктуры, рабочими местами и общественными территориями (общественными пространствами) возможно как за счёт размещения таких объектов и территорий в рамках нового строительства в границах кластеров ИЖС и МЖС и (или) за их пределами, так и за счёт реконструкции (модернизации) существующих объектов и территорий на прилегающих к кластерам ИЖС и МЖС селитебных территориях, при условии обеспечения нормативной территориальной (транспортной) доступности таких объектов от кластеров ИЖС и МЖС в соответствии с настоящими Нормативами.
11.3. Улично-дорожную сеть общего пользования кластеров ИЖС и МЖС следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог общего пользования, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.
В составе улично-дорожной сети кластеров ИЖС и МЖС следует выделять главные улицы и внутриквартальные проезды, обеспечивающие доступность ко всем объектам жилого и нежилого назначения.
11.4. Пешеходную доступность каждого земельного участка, объекта жилищного строительства от остановок общественного транспорта на территории кластера ИЖС и МЖС следует предусматривать с предельным расстоянием не более 800 м.
Маршруты движения общественного транспорта должны охватывать всю жилую застройку кластера ИЖС и МЖС.
11.5. Технические параметры улиц и проездов, остановочных пунктов, тротуаров и иных элементов обустройства следует принимать в соответствии с документами национальной системы стандартизации, в том числе сводом правил СП 34.13330.2021 "Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*", СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (СНиП 2.07.01-89*)", сводом правил СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

11.6. Число полос движения на улицах и проездах должно приниматься:
для главных улиц - не менее 2-х полос;
для проездов - 1 полоса.
Ширину полос следует принимать 3,5 м.
На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части.
11.7. Максимальная протяженность тупикового проезда на территориях кластеров ИЖС и МЖС не должна превышать 150 м. В конце проезжих частей тупиковых улиц и проездов в следует устраивать организационно-разворотные площадки диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота общественного пассажирского транспорта. Использование таких площадок для стоянки автомобилей не допускается. Подъезды и внутриквартальные проезды должны быть обустроены освещением, тротуарами, оборудованы на начальном и конечном пунктах школьного маршрута посадочной и разворотной площадками, диаметром не менее 30 м.
11.8. Расчетное население в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами должно быть обеспечено в границах кластера ИЖС и МЖС детскими игровыми площадками, спортивными площадками, площадками отдыха взрослого населения, площадками для выгула собак, контейнерными площадками по показателям минимальной обеспеченности на 1 жителя, установленным постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 №435/18 "Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области".
11.9. Требования к установке ограждений (заборов) на территории кластеров ИЖС и МЖС определяются в соответствии с Законом Московской области №191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области".
11.10. Развитие инфраструктуры кластеров ИЖС и МЖС должно быть синхронизировано со сроками реализации застройки индивидуальными, блокированными или многоквартирными жилыми домами.
11.11. К общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в коттеджном поселке относятся расположенные в границах территории такого коттеджного поселка объекты капитального строительства, иное имущество и земельные участки (права на такие земельные участки), если использование указанного имущества осуществляется исключительно для удовлетворения потребностей собственников указанных индивидуальных жилых домов. К такому имуществу относятся, в частности, объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания расположенных в границах территории коттеджного поселка индивидуальных жилых домов, в том числе котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковочные площадки, площадки для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Объекты капитального строительства, отвечающие требованиям, указанным в настоящем подразделе, относятся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в коттеджном поселке с даты получения разрешения на ввод таких объектов в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется получение разрешения на ввод таких объектов в эксплуатацию).


Раздел XII. Комфортная среда жизнедеятельности
12.1. Комфорт территорий зданий (групп зданий) жилого назначения должен соответствовать требованиям к комфортности проживания на территории Московской области, установленным постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 №435/18 "Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области".
12.2. В приоритете требуется ограничивать в отношении территории зданий (групп зданий) жилого назначения движение автотранспорта, за исключением автомобилей специальных служб, а также автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и иные маломобильные группы населения.
12.3. На территории зданий (группы зданий) жилого, общественного и производственного назначения и смежной озелененной территории общего пользования (при необходимости) должен быть обеспечен нормируемый (обязательный) комплекс объектов благоустройства и элементов благоустройства (далее - нормируемый комплекс благоустройства), нормируемый (обязательный) состав которых подлежит обеспечению в соответствии с требованиями Закона Московской области №191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области".
12.4. При организации и формировании мест хранения автотранспорта запрещено использование зависимых машино-мест в обеспечение расчета потребности в местах хранения автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механизированных систем хранения). В наземных этажах запрещено использование механизированных систем хранения в паркингах открытого типа.


Рахдел XIII. Стандарты объектов общественного и коммунального назначения

13.1. Для помещений общественного назначения в зданиях должно быть предусмотрено обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасада).
13.2. Входы в общественную часть зданий должны быть организованы с уровня тротуара с учетом создания "безбарьерной среды".
13.3 При новом строительстве (реконструкции) многоуровневых паркингов в уровне первого этажа необходимо предусматривать помещения общественного назначения (автомастерские, шиномонтажи, мойки, специализированные магазины бытового обслуживания, общественного питания, торговли, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, креативных лабораторий, офисов и т.п.), располагая эти помещения в зависимости от функционально-планировочной организации территории вблизи и/или на пересечении наиболее интенсивных пешеходных и транспортных маршрутов с учетом визуальной значимости фасада, в пределах:
а) жилых кварталов из расчета заполнения такими помещениями 50% площади первого этажа, преимущественно располагая их по периметру здания паркинга с учетом помещений и пространств, необходимых для обслуживания въезда и входа в паркинг;
б) общественно-деловых кварталов из расчета заполнения такими помещениями 25% площади первого этажа, преимущественно располагая их по периметру здания паркинга с учетом помещений и пространств, необходимых для обслуживания въезда и входа в гараж;
в) коммунальных кварталов предусматривать размещение общественных помещений на первом этаже со стороны территорий, где расположены или запланированы градостроительной документацией:
- объекты капитального строительства жилого назначения или элементы благоустройства указанных объектов капитального строительства (включая индивидуальное жилищное строительство, дачные и садовые дома, приусадебные участки личного подсобного хозяйства, блокированные жилые дома) (в т.ч. включенные в государственные программы);
- объекты капитального строительства социальной инфраструктуры (в т.ч. включенные в государственные программы);
- общественные территории (парки, скверы, пешеходные улицы, набережные и т.д.), за исключением не облагораживаемых береговых полос водных объектов;
- участки улично-дорожной сети местного значения (площади, проспекты, улицы, шоссе);
- территории линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;
- территории объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах защитных зон объектов культурного наследия.
13.5 Размещение многоуровневых паркингов, а также многоуровневых паркингов с помещениями общественного назначения должно выполняться с учетом законодательства Российской Федерации, в том числе в области санитарно-эпидемиологического благополучия.




13.7 Требования подраздела не применяются к территориям, в отношении которых заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов, или территориям, в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории, а также к территориям, параметры развития для осуществления застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного совета Московской области).
XIV. Особенности создания и комплексного развития высокоэтажных градостроительных комплексов (ВГК)

14.1. В квартале ВГК размещаются ВГК и необходимые для его функционирования объекты обслуживания.
Границы квартала ВГК устанавливаются по красным линиям улиц и дорог федерального, регионального и местного значения минимум на 50% протяжённости границы выделяемого квартала ВГК.
При этом, минимум по одной из улиц должно быть организовано движение общественного пассажирского транспорта. Размер квартала ВГК не должен превышать 5,0 га.
14.2. Градостроительные концепции, документация по планировке территории и проекты строительства ВГК в обязательном порядке подлежат рассмотрению и одобрению на Градостроительном совете Московской области.
14.3. При размещении ВГК необходимо учитывать требования пункта 1.21 Нормативов.
14.4. Расчетное население ВГК жилого назначения определяется как сумма площадей квартир, деленная на 28 кв.м/чел., где 28 кв.м - норма обеспеченности жильем одного человека, устанавливаемая Нормативами.
14.5. При определении потребности расчетного населения ВГК показатели обеспеченности населения объектами образования, здравоохранения и социальной защиты населения, объектами физической культуры и спорта и объектами культуры и иными, местами хранения автотранспорта, рабочими местами, транспортной, инженерной инфраструктуры, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объектов, которые не определены настоящим подразделом, определяются в соответствии с нормами, установленными разделом "I. Основная часть, расчетные показатели" Нормативов.
Объекты социальной инфраструктуры размещаются в границах квартала ВГК или в пределах нормативной территориальной доступности от границ квартала ВГК.
14.6. В границах ВГК необходимо предусматривать места для постоянного хранения транспорта в объеме не менее 25% расчетной потребности в местах постоянного хранения, остальные места хранения могут быть размещены в пределах дальности пешеходной доступности не более 800 м от границы зоны планируемого размещения ВГК.
Места для временного хранения транспорта необходимо предусматривать в количестве не менее 18% от расчетного парка автомобилей в пределах дальности пешеходной доступности не более 800 м от границы зоны планируемого размещения ВГК.
Места постоянного хранения транспорта, которые должны быть размещены в границах квартала ВГК, могут размещаться в границах смежных нежилых кварталов при условии обеспечения пешеходной связи ВГК и мест хранения транспорта крытой пешеходной галереей.


14.7. При подготовке документации по планировке территории в целях размещения ВГК жилого назначения следует предусматривать земельный участок для размещения ВГК. минимальной площадью из расчета 6,75 кв.м/человека без учета парковок и площади горизонтального сечения по внешнему контуру здания на уровне основного благоустройства объектов ВГК (площадь застройки ВГК). 
Примеры расчета и обоснования минимально необходимой площади земельного участка ВГК жилого назначения приведен в Примере 4 Приложения № 7.
14.8. На стадии архитектурно-строительного проектирования к благоустройству территорий ВГК жилого назначения применяются требования к благоустройству территорий многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 "Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области".
Расчетные показатели площади территорий благоустройства в границах квартала ВГК (кв.м/чел., без учета парковок и площади застройки объектов ВГК):
озеленение, благоустройство, проезды - 5,65;
детские площадки - 0,5;
иные площадки, в т.ч. спортивные, - 0,6.
Допускается размещение указанных нормируемых территорий различного назначения на эксплуатируемой кровле, а также в границах территории общего пользования, выделяемой в границах комплексного развития территории в пешеходной доступности для детских площадок и площадок отдыха не более 100 метров, иных - не более 300 м до границы зоны планируемого размещения ВГК и предназначенной для целей благоустройства.     
14.9. Показатели, указанные в пункте 1.9 Нормативов, для ВГК не определяются.
14.10. Иные показатели, не указанные в настоящем разделе, для ВГК не нормируются.


Раздел II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 Материалы по обоснованию расчетных показателей принимать в соответствии с действующей редакцией нормативов градостроительного проектирования Московской области.

Раздел III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов, распространяется на:
- подготовку, согласование, утверждение схемы территориального планирования Московской области, внесение в нее изменений;
- подготовку, согласование, утверждение схем территориального планирования муниципальных районов Московской области, внесение в них изменений;
- подготовку, согласование, утверждение генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов Московской области, внесение в них изменений;
- подготовку, утверждение документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории).
 2. На территории городского округа Нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в пункте 1 настоящего раздела. 
Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории. 
3. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах может непосредственно применяться в качестве соответствующих предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки. Максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами должен учитываться как суммарное результирующее ограничение при установлении предельных параметров разрешенного строительства жилых домов (коэффициента застройки земельных участков, входящих в квартал). 
4. В случаях, когда в составе местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Московской области утверждены минимальные (максимальные) расчетные показатели со значениями ниже (выше), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах, применяются настоящие Нормативы. 
5. Применение Нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора). 
6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Нормативы не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 
7. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района, в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения нормативов интенсивности использования территории и потребности в территориях и объектах различного назначения применительно к планируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов различного назначения в зависимости от их видов, перечисленные в пункте 5.1 подраздела 5 раздела I, за исключением территорий объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок. В этом случае, при необходимости, изменение вида разрешенного использования земельного участка (нескольких земельных участков) обязательно для всей территории, в границах которой осуществляется подготовка проекта планировки территории жилой застройки.
8. Правила применения расчетных показателей демонстрируются на примерах, приведенных в Приложении 5 к Нормативам.




Приложение № 1
к нормативам градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области



Основные термины и определения


коэффициент застройки земельного участка (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами), квартала, жилого района - отношение территории, застроенной жилыми домами, к территории земельного участка, квартала, жилого района, выраженное в процентах;
плотность застройки квартала или жилого района - суммарная поэтажная площадь наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, выраженная в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар территории квартала или жилого района;
плотность населения жилого района - численность постоянного проживающего на территории жилого района населения, приходящаяся на один гектар территории жилого района;
средняя этажность - отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);
жилой район - жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;
территория земельного участка, квартала, жилого района, застроенная жилыми домами, - выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части, расположенных на земельном участке, в квартале, жилом районе;
реконструкция планировки территории - реорганизация планировочных элементов в городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа), сельских населенных пунктах в целях формирования квартальной структуры жилых, общественно-деловых, производственных территорий, обеспечивающей увеличение доли территорий общего пользования: городских жилых улиц, бульваров, пешеходных аллей;
площадь территории земельного участка, застроенная зданиями, строениями и сооружениями - суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного назначения;
сеть автомобильных дорог общего пользования - совокупность участков автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного, регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Московской области вне границ населенных пунктов;
плотность сети автомобильных дорог общего пользования - отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории;
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;
сеть маршрутов общественного пассажирского транспорта - совокупность муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта, проходящих по сети автомобильных дорог общего пользования;
плотность сети общественного пассажирского транспорта - отношение протяженности сети маршрутов общественного пассажирского транспорта, проходящих по территории, к площади территории;
протяженность сети маршрутов общественного пассажирского транспорта - протяженность сети дорог общего пользования, по которым проходят маршруты общественного пассажирского транспорта (без учета наложения маршрутов);
застроенные территории - территории Московской области, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, земель иного специального назначения;
лесные территории - территории Московской области, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда;
сельскохозяйственные территории - территории Московской области, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса;
доля застроенных территорий - отношение площади застроенных территорий к общей площади территорий;
доля лесных территорий - отношение площади лесных территорий к общей площади территорий;
доля сельскохозяйственных территорий - отношение площади сельскохозяйственных территорий к общей площади территорий;
общая площадь квартиры - сумма площадей ее отапливаемых комнат и помещений, встроенных шкафов, а также неотапливаемых помещений, подсчитываемых с понижающим коэффициентами, установленными правилами технической инвентаризации;
площадь квартир определяется как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас в соответствии с СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.
Расчетное население - градостроительный параметр, используемый для определения числа жителей и используемый при градостроительных расчетах для учета показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, потребности в озелененных территориях, парков в населенных пунктах, показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов и иных показателей, предусмотренных подразделами 5-11 Раздела I "Основная часть (расчетные показатели)" настоящих Нормативов, а также для обоснования межевания. Численность расчетного населения многоквартирной жилой застройки определяется как сумма площадей квартир, деленная на 28 кв.м/чел., где 28 кв.м - норма обеспеченности жильем одного человека, устанавливаемая настоящими Нормативами.
постоянные места хранения автомобилей - места, предназначенные для длительного (более 12 ч) хранения автомототранспортных средств постоянного населения жилой застройки;
временные места хранения автомобилей - места, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей объектов жилого назначения (гостевые автостоянки жилых домов);
приобъектные стоянки автомобилей - места, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей объектов или группы объектов нежилого назначения (в том числе встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения);
пешеходная аллея - территория общего пользования (за исключением улично-дорожной сети), включающая пешеходные коммуникации и озеленение. Ширину пешеходной аллеи следует принимать не менее 5 м;
комплексное развитие территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов в целях расселения ветхого и аварийного жилья (комплексное развитие территорий);
зависимые места хранения автотранспорта - места для хранения автотранспорта, не имеющие отдельный самостоятельный въезд-выезд и доступ к которым осуществляется с использованием смежных с ними мест хранения автотранспорта;
пешеходная доступность - нормативно установленный показатель территориальной доступности, определяющий расстояние пешеходного движения человека от жилого дома до объекта обслуживания по пешеходным коммуникациям (тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения);
транспортная доступность - нормативно установленный показатель территориальной доступности, определяющий время, затраченное человеком для передвижения при помощи транспортных средств со средней скоростью движения 50 км/ч, от жилого дома до объекта обслуживания.
Кластер индивидуального жилищного строительства (далее - Кластер ИЖС) - территория или группа территорий, удалённых друг от друга на расстояние до 30 км, связанных непрерывной улично-дорожной сетью и обладающих общими признаками градостроительного использования, общей площадью не менее 100 га, расположенные вне границ городских населенных пунктов, развитие которых осуществляется в рамках комплексного развития территории для застройки индивидуальными и (или) блокированными жилыми домами, с обеспечением расчетного населения объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, территориями общего пользования, местами приложения труда с целью создания комфортной и безопасной среды проживания населения;
общественные территории (общественные пространства) - территории общего пользования, в том числе озелененные территории общего пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том числе площади, пешеходные улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады, иные зоны рекреационного назначения;
садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей;
садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;
хозяйственные постройки - объекты капитального строительства и (или) некапитальные строения, сооружения, расположенные на садовых земельных участках или огородных земельных участках, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. Не относятся к хозяйственным постройкам погреба и другие сооружения, являющиеся частями жилых домов, садовых домов.
Кластер смешанной малоэтажной жилой застройки (далее - кластер МЖС) - территория или группа территорий, удаленных друг от друга на расстояние до 30 км, связанных непрерывной улично-дорожной сетью и обладающих общими признаками градостроительного использования, общей площадью не менее 70 га, развитие которых осуществляется в рамках комплексного развития территории для застройки малоэтажными, индивидуальными и (или) блокированными жилыми домами, с обеспечением расчетного населения объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, территориями общего пользования, местами приложения труда с целью создания комфортной и безопасной среды проживания населения;
амбулаторно-поликлинические организации - медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, включающую в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний";
высокоэтажный градостроительный комплекс (далее - ВГК) - комплекс общественной, общественно-жилой застройки, являющийся планировочным кварталом и состоящий из здания с минимальной высотой перекрытия последнего жилого этажа не менее 100 метров от уровня земли и этажностью не менее 33 этажей или группы зданий, объединенных общим функционально-планировочным и архитектурно-пространственным решением, включающей в себя не менее одного здания с минимальной высотой перекрытия последнего жилого этажа не менее 100 метров от уровня земли и этажностью не менее 33 этажей и отношением суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен по проекции на уровень основного благоустройства к площади горизонтального сечения по внешнему контуру здания на уровне основного благоустройства не менее 30;
электрическая зарядная станция для электромобилей - размещаемый по соответствующему адресу некапитальный объект, предназначенный для заряда аккумуляторов электромобилей (далее - ЭЗС);
быстрая ЭЗС - стационарная автомобильная зарядная станция публичного доступа, обеспечивающая возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта постоянным током мощностью от 50 кВт*ч;
медленная ЭЗС - стационарная автомобильная зарядная станция переменного тока, публичного доступа, общей мощностью от 7 кВт*ч до 50 кВт*ч;
зарядная инфраструктура для электромобилей - часть городской инфраструктуры, включающая комплекс зарядных устройств с различной мощностью заряда, расположенных на улично-дорожной сети города, внутриквартальных территориях, а также в иных местах хранения или стоянки автомобильного транспорта, обеспечивающая возможность зарядки электромобиля или гибридного автомобиля;
электромобиль - транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии;

гибридный автомобиль - транспортное средство, имеющее не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства;
средство индивидуальной мобильности (СИМ) - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);
велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;
пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка) - конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;
квартал - часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными рубежами, административными границами. Для территорий, в границах которых предусматривается строительство только индивидуальных жилых домов и/или садовых домов с объектами их обслуживания, граница квартала может определяться иными границами территорий, установленными ранее утвержденной градостроительной документацией при обязательном одновременном соблюдении следующих требований:
- на смежной территории расположена застройка индивидуальными жилыми домами и/или садовыми домами;
- ко всем земельным участкам, зданиям, строениям на смежной территории обеспечивается подъезд по нормативной улично-дорожной сети общего пользования и пешеходная доступность;
- в границах планируемого квартала планируется размещение исключительно объектов, не причиняющих вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушающих права жителей, не требующих установления санитарной зоны и связанных с проживанием граждан.
район (территория) реконструкции - часть территории, в отношении которой документами территориального планирования, и (или) градостроительного зонирования, и (или) документацией по планировке территории, и (или) проектами решений, и (или) решениями о комплексном развитии территории, и (или) договорами комплексного развития территории, и (или) решениями Градостроительного совета Московской области предусмотрены мероприятия по развитию (новому строительству), направленные на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности с преобразованием сложившейся застройки, включая снос (полный или частичный) существующих объектов капитального строительства и (или) вынос, переустройство инженерных коммуникаций, строительство и (или) реконструкцию улично-дорожной сети, изменение общественных территорий. Район реконструкции может включать застроенные территории, на которых расположены объекты капитального строительства, подлежащие сносу или реконструкции, и незастроенные территории функционально или планировочно связанные с застроенными территориями, расположенными на расстоянии не более 1,2 км;
кооперированная стоянка - стоянка автомобилей, обслуживающая группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, административного, производственного и иного назначения), размещаемые с увеличенными радиусами пешеходной доступности;
стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).




Приложение № 2
к нормативам градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области


Таблица расчетной площади рабочих мест и количества работающих

	Вид объекта
	Усредненные показатели площади территории на 1 рабочее место при расчете рабочих мест для документов территориального планирования
	Усредненные показатели площади и/или емкости объекта на 1 рабочее место при расчете рабочих мест для документации по планировке территории

	Территории объектов (объекты) производственного назначения, объектов складского и производственно-складского назначения, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры
	55 рабочих мест на гектар с учетом установленного максимального коэффициента застройки
	-

	Обособленные территории объектов общественно-делового назначения
	80 рабочих мест на гектар с учетом установленного максимального коэффициента застройки
	-

	Территории объектов сельскохозяйственного производства
	10 рабочих мест на гектар
	-

	Территории объектов (объекты) жилого, общественно-делового, бытового и социального назначения

	Отдельно стоящее офисное здание
	-
	10 кв. метров общей площади здания

	Отдельно стоящее здание бытового обслуживания
	-
	30 кв. метров общей площади здания

	Дошкольное образовательное учреждение
	-
	20 рабочих мест на 100 единиц емкости

	Общеобразовательное учреждение
	-
	15 рабочих мест на 100 единиц емкости

	Учреждения дополнительного образования
	-
	10 рабочих мест на 100 единиц емкости

	Учреждения научные и высшего образования
	-
	20 рабочих мест на 100 единиц емкости

	Учреждения социального обслуживания
	-
	40 кв. метров общей площади здания

	Учреждения здравоохранения, в том числе:
	
	

	Поликлиники, амбулатории, фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты
	-
	30 рабочих мест на 100 посещений

	Больницы, медицинские центры различной направленности
	
	50 рабочих мест на 100 койко-мест

	Учреждения культуры, искусства и спорта, здания и сооружения (объекты) рекреационного назначения и отдыха
	-
	60 кв. метров общей площади здания

	Банно-оздоровительные комплексы с бассейнами и тренажерным залом
	-
	40 кв. Мм общей площади (без учета зеркала воды)

	Библиотеки
	-
	50 кв. метров общей площади помещения, но не менее 1 рабочего места

	Торговые центры, торгово-офисные центры, магазины площадью менее 5000 кв. М
	-
	15 кв. метров общей площади здания или по отдельным помещениям и объектам согласно их планируемому функциональному назначению (набором) при условии отражения их площадей в документации

	Многофункциональные центры, торговые комплексы, магазины площадью от 5000 до 10000 кв. М
	-
	30 кв. метров общей площади здания

	Многофункциональные центры, торговые и торгово-развлекательные комплексы (центры) площадью более 10000 кв. М
	-
	80 кв. метров общей площади здания

	Гостиницы
	-
	70 кв. метров общей площади здания

	Общежития
	-
	12 кв. метров общей площади административных помещений

	Предприятия общественного питания
	-
	6 посадочных мест

	Встроенные нежилые помещения в многоквартирных домах

	Нежилые арендопригодные помещения без конкретного функционального назначения в первых этажах жилых домов, за исключением площадей встроенных объектов образования, здравоохранения
	-
	15 кв. метров общей площади помещений

	Офисные помещения (специально выделенные и установленные проектной документацией) в первых этажах жилых домов
	-
	10 кв. метров общей площади здания

	Производственные и складские объекты

	Производственные предприятия
	-
	150 кв. метров общей площади производственного здания

	Производственно-складские комплексы более 10000 кв. М
	-
	250 кв. метров общей площади помещения

	Склады площадью более 10000 кв. М
	-
	300 кв. метров общей площади складского помещения

	Склады площадью менее 10000 кв. М
	-
	120 кв. метров общей площади складского помещения

	Склады площадью менее 20000 кв. М
	-
	120 кв. метров общей площади складского помещения

	Оптово-распределительный центр
	-
	Согласно расчету по отдельным помещениям и объектам (набором)

	Объекты транспортной инфраструктуры

	Гаражные комплексы, закрытые паркинги при условии установления проектной документацией специально выделенных офисных и/или технических помещений и отражения этих данных в концепциях и проектах планировок территорий, направляемых на согласование

	-
	Для офисных помещений гаражного комплекса, закрытого паркинга (охрана, обслуживание) - 10 кв. метров на 1 рабочее место.

Для технических помещений (мойка, сервис, шиномонтаж) - не более 2 единиц рабочих мест на один пост







Приложение №3
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Примерный состав объектов различного назначения, размещаемых в границах квартала, жилого района и населенного пункта

	№п/п
	Назначение объектов
	Состав объектов в границах

	
	
	Жилого квартала
	Жилого района
	Населенного пункта

	1
	Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Стоянки автомобильного транспорта, наземные гаражи емкостью не более 500 м/м
	Стоянки автомобильного транспорта, гаражи
	Стоянки автомобильного транспорта, гаражи, в т.ч. Боксовые, подземные и многоярусные

	2
	Объекты инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)
	Трансформаторные подстанции, бойлерные, центральные тепловые пункты, ВНС-3 подъема, котельные
	Газорегуляторные пункты, опорно-усилительные станции, КНС, котельные
	Водозаборные узлы, канализационные очистные сооружения, котельные, понизительные электроподстанции, газонаполнительные и газораспределительные станции, автоматические телефонные станции, подстанции проводного вещания, технические центры кабельного телевидения, очистные сооружения для очистки ливневых стоков

	3
	Объекты физической культуры и спорта
	Спортивные площадки Физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью до 5000 кв.м, плоскостные сооружения
	Физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью более 5000 кв.м, стадионы, дворцы спорта, футбольное поле

	4
	Объекты торговли и общественного питания
	Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания
	Торговые центры, кафе, бары, столовые, кулинарии
	Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны

	5
	Объекты коммунального и бытового обслуживания
	Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны-парикмахерские
	Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты
	Гостиницы, дома быта, бани, организации по оказанию ритуальных услуг

	6
	Объекты связи, финансовых, юридических и др. Услуг
	
	Отделения почтовой связи, отделения банков
	Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлторские и туристические агентства, нотариальные конторы, ломбарды

	7
	Объекты здравоохранения
	Аптечные учреждения, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры
	Аптечные учреждения
	Больничные организации, в т.ч. Больница, специализированная больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры, организации скорой медицинской помощи, организации переливания крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. Родильный дом, женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

	8
	Объекты образования
	Дошкольные образовательные организации
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования

	9
	Объекты общего пользования
	
	Скверы, сады
	Городские парки, бульвары

	10
	Организации социального обслуживания
	
	
	Комплексные центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные организации социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками)

	11
	Объекты культуры
	Учреждения клубного типа, культурно-досуговые центры, клубы, библиотеки, встроенные в здания различного назначения, размещаемые в жилом
квартале, либо отдельно стоящие общей площадью до 5000 кв.м включительно
	Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа, религиозно-культовые объекты, учреждения клубного типа, культурно-досуговые центры, клубы, библиотеки отдельно стоящие общей площадью более 5000 кв.м

	12
	Административно-управленческие объекты, гостиницы, офисы
	
	
	Администрации муниципальных образований, суды, прокуратура, учреждения юстиции, управление ЗАГС, УВД, военный комиссариат, УФНС, пожарное депо, управление пенсионного фонда, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

	13
	Сеть дорог и улиц
	
	Магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения, площади, местные и боковые проезды в жилой застройке
	Магистральные улицы общегородского значения, поселковые дороги и главные улицы в сельских населенных пунктах

	14
	Объекты жилищного стр-ва
	Жилые дома, проезды, открытые автостоянки, объекты благоустройства и озеленения на придомовых территориях
	
	

	15

	Для территорий, в границах которых предусматривается строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов
	Земельные участки и объекты общего назначения

Земельные участки и объекты, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов
	
	



Приложение № 4
К Нормативам градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области

Площадь территории участка или площадь застройки здания, учитываемая при размещении мест хранения легковых автомобилей в зависимости от типа и этажности автостоянки (парковки) в расчете на одно машино-место, м2

	П/п
	Типы автостоянок (парковок)
	S тер-ии уч. Или S застр.зд. В расчете на 1 м/место, кв. М
	Примечание

	1
	Надземный гараж одноэтажный обвалованный <3>
	30
	Территория участка, занятого гаражом, возможно использование кровли

	2
	Надземный гараж двухэтажный
	20
	Территория участка, занятого гаражом

	3
	Надземный гараж трехэтажный
	14
	Территория участка, занятого гаражом

	4
	Надземный гараж четырехэтажный
	12
	Территория участка, занятого гаражом

	5
	Надземный гараж 5-этажный и более
	10
	Территория участка, занятого гаражом

	6
	Наземная (открытая) стоянка автомобилей
	22,5
	Территория участка

	7
	Наземная (открытая) стоянка в уширениях проезжих частей проездов
	18
	Территория участка

	8
	Подземный гараж одноярусный в пятне застройки здания <1>
	55
	Площадь территории под домами

	9
	Подземный гараж двухъярусный в пятне застройки здания <1>
	25
	Площадь территории под домами

	10
	Полумеханизированная стоянка автомобилей, использованная на одном из этажей двухэтажного подземного гаража в пятне застройки здания <1>
	18
	Площадь территории под домами

	11
	Подземный гараж одноярусный под дворовой частью <3>
	35
	Территория участка, возможно использование кровли

	12
	Подземный гараж двухъярусный под дворовой частью <3>
	21
	Территория участка, возможно использование кровли

	13
	Механизированная автоматическая парковка автомобилей (не более 50 машино-мест на одну парковку) <2>
	Не менее 8
	Территория участка, занятого автоматической парковкой

	14
	Прочие типы <2>
	Не менее 2.0
	Территория участка


Примечания
<1> В случае размещения гаража под домом в расчете используется площадь пятна застройки дома.
<2> Требуется выполнение проектной документации с точным расчетом количества мест хранения автомобилей и занимаемой ими территории.
<3> При проведении расчетов следует учитывать, что поверхность кровли гаража может быть использована для озеленения и допустимого размещения элементов планировочной организации участка.

Приложение № 5
К Нормативам градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области

[bookmark: P996]ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРАХ

В соответствии с Приложением №7 действующей редакции Нормативов градостроительного проектирования Московской области











































Приложение № 7
К Нормативам градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области

Нормы расчета стоянок автомобилей

	Здания и сооружения, помещения, рекреационные территории, объекты отдыха
	Расчетная единица
	Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц

	Здания и сооружения:

	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления

	М2 общей площади
	200-220

	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций

	М2 общей площади
	100-120

	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании

	М2 общей площади
	50-60

	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
- с операционными залами

	М2 общей площади
	30-35

	- без операционных залов

	М2 общей площади
	55-60

	Многофункциональные здания (в том числе комплексы)
	Следует определять из суммарной потребности для каждой функции в отдельности (исходя из общей площади помещений). При этом каждое помещение в здании должно быть отнесено к конкретной функции (функциональному назначению)

	Здания судов
	- личного автотранспорта работников суда - 7 машино-мест на 10 работников;
- личного автотранспорта посетителей - 1,4 машино-места на одного судью (с округлением до целого числа);
- служебного автотранспорта работников - по заданию на проектирование

	Здания и сооружения следственных органов
	Одно машино-место на трех сотрудников

	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы
	10 м/м на каждые 100 работников от общей штатной численности

	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	Преподаватели, занятые в одну смену
	2-3

	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	М2 общей площади
	20-25

	Научно-исследовательские и проектные институты
	М2 общей площади
	140-170

	Производственные объекты, складские объекты
	Работающие, чел.
	6-8

	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	М2 общей площади
	30-35

	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	М2 общей площади
	40-50

	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	М2 общей площади
	60-70

	Рынки постоянные:
- универсальные и непродовольственные
	М2 общей площади
	30-40

	- продовольственные и сельскохозяйственные
	М2 общей площади
	40-50

	Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары)
	Посадочные места
	4-5

	Объекты коммунально-бытового обслуживания:


	- бани
	Единовременные посетители
	5-6

	- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	М2 общей площади
	10-15

	- салоны ритуальных услуг
	М2 общей площади
	20-25

	- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	Рабочее место приемщика
	1-2

	- автомойки, автосервисы и др.
	Рабочее место приемщика, в том числе необходимо предусматривать места ожидания (количество мест ожидания предусматривается в соответствии с заданием на проектирование)
	1-2

	Общежития *

	- для студентов (образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций) и аспирантов (преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену)
	2-4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов

	
	- для рабочих и служащих

	- не менее 20% от количества проживающих;
- для легковых автомобилей обслуживающего персонала не менее 10% числа работающих

	Гостиницы
	Число мест на автостоянках в зависимости от категории гостиницы принимается:
- не менее 20% числа номеров для гостиниц категорий до "три звезды" включительно;
- не менее 30% числа номеров для гостиниц категорий от "четыре звезды" включительно;
- для мотелей число мест на автостоянках принимается не менее 50% числа номеров;
- для легковых автомобилей обслуживающего персонала не менее 10% числа работающих

	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	Единовременные посетители
	6-8

	Здания театрально-зрелищные (в том числе дома культуры)

	Число машино-мест следует принимать из расчета:
- 1 машино-место на 7 зрительских мест для объектов 1 уровня комфорта;
- 1 машино-место на 10 зрительских мест - 2 уровня комфорта;
- 1 машино-место на 12 зрительских мест объектов 3 уровня комфорта;
- стоянки для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения следует предусматривать из расчета одно машино-место на 10 сотрудников


	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	Посадочные места
	6-8

	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	Единовременные посетители
	8-10, но не менее 10 машино-мест на объект

	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	Единовременные посетители
	4-7

	Бильярдные, боулинги
	Единовременные посетители
	3-4

	Общеобразовательные организации (школы) 2:


	- до 1100 учащихся

	На 100 учащихся, а также

На 100 работающих

	1

7

	- 1100 и более

	На 100 учащихся, а также

На 100 работающих
	1

5

	Дошкольные образовательные организации (детские сады) 2:

	- до 330 мест
	-
	5

	- свыше 330 мест

	100 мест, а также

100 сотрудников

	1

10

	Здания и помещения медицинских организаций 3:

	- стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)

	На 100 сотрудников, а также

На 100 коек

	20-30

20-30

	- стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)

	На 100 сотрудников, а также

На 100 коек

	10-12

10

	- стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станций скорой помощи

	10 тыс. Жителей

	2 автомашины скорой помощи


	- поликлиники, в том числе амбулатории

	На 100 сотрудников, а также

На 100 посещений


	10-12

4-6

	Объекты спорта:


	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	Места на трибунах
	25-30

	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
- общей площадью менее 1000 м2

	М2 общей площади

	25-55



25-40

	- общей площадью 1000 м2 и более

	М2 общей площади

	40-55

	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:
- тренажерные залы площадью 150-500 м2

	Единовременные посетители

	8-10

	- ФОК с залом площадью 1000-2000 м2

	Единовременные посетители

	10

	- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2

	Единовременные посетители
	5-7

	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)

	Единовременные посетители
	3-4

	Аквапарки, бассейны
	Единовременные посетители
	5-7

	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2
	Единовременные посетители
	6-7

	Объекты транспортной инфраструктуры:


	Железнодорожные вокзалы
	Пассажиры дальнего следования в час пик
	8-10

	Автовокзалы
	Пассажиры в час пик
	10-15

	Рекреационные территории и объекты отдыха:


	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных посетителей
	15-20

	Лесопарки и заповедники
	100 единовременных посетителей
	7-10

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	100 единовременных посетителей
	10-15

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	3-5





Примечания:


1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
2. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных и морских пассажирских портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.
Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине - 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.
3. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркования легковых автомобилей следует принимать, не более:
- от пассажирских помещений вокзалов, входов в места учреждений торговли и общественного питания - 150 метров;
- от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения административных зданий - 250 метров;
- от входов в парки, на выставки и стадионы - 400 метров.

<1> Для общежитий квартирного типа расчетная обеспеченность машино-местами производится по нормам объектов жилого назначения.
<2> Дальность пешеходной доступности от машино-мест для кратковременной остановки автотранспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников данных учреждений необходимо предусматривать на расстоянии не более 200 м от территории данных учреждений.
<3> В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест может быть уменьшено не более чем на 50%.
Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.

















Приложение № 8
К Нормативам градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области

Рекомендации по размещению образовательных организаций

Вариант N 1:
строительство отдельно стоящих зданий образовательных организаций на собственной обособленной территории.
Вариант N 2:
размещение единого образовательного комплекса дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций (ВОК) на собственной обособленной территории.
Вариант N 3:
выполнение мероприятий, направленных на увеличение мощности существующих объектов образования при условии обоснования достаточности территории.
Вариант N 4:
встроенные в жилые здания, встроенно-пристроенные к жилым зданиям и (или) к зданиям общественного и административного назначения (за исключением организации, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования) с выделением собственного, примыкающего к указанным зданиям земельного участка, удовлетворяющего нормативным требований и обеспечением отдельного входа.
Варианты возможного размещения объектов образования (образовательных организаций) должны применяться с учетом требований по минимальной обеспеченности расчетного населения, установленных настоящими Нормативами и максимальной территориальной доступности объектов образования, установленных настоящими Нормативами и СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
При потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях менее 110 мест, необходимо последовательно рассмотреть варианты N 2, 3, 4, 1 (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации).
При потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях 110-199 мест необходимо последовательно рассмотреть варианты N 2 и 1, при потребности 110-120 мест возможно также рассмотрение варианта N 4 (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации).
При потребности застройки 200 и более мест в дошкольных образовательных учреждениях приоритетно предусматривается вариант N 1.
При потребности в местах в общеобразовательных учреждениях менее 550 мест, необходимо последовательно рассмотреть варианты N 2, 3, 1 (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации).
Для обеспечения нормативной потребности застройки возможно комбинировать варианты с учетом общей потребности застройки, планировочных решений и требований по максимальной территориальной доступности.





Приложение № 9
К Нормативам градостроительного проектирования городского округа Электросталь Московской области




* Размеры земельных участков общеобразовательных организаций:
	Емкость общеобразовательной организации, мест
	Удельный показатель на 1 место*, кв.м

	до 175 включительно
	80

	более 175 до 350 включительно
	55

	более 350 до 500 включительно
	45

	Более 500 до 700 включительно
	40

	Более 700 до 1000 включительно
	31

	Более 1000 до 1500 включительно
	24

	Более 1500
	22


1) могут быть уменьшены не более чем на 20% - в условиях реконструкции объекта, при комплексном развитии территории, за исключением комплексного развития территории по инициативе правообладателей или в стесненных условиях, при условии обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и Московской области и согласования органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерства образования Московской области.
Допускается, в том числе для комплексного развития территории по инициативе правообладателей, при подготовке обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования Московской области уменьшение площади земельного участка общеобразовательной организации, но не более чем на 20%, в случае размещения в границах территории комплексного развития футбольного поля размером не менее 90 м на 68 м с беговыми дорожками с формированием для него отдельного земельного участка на расстоянии пешеходной доступности не более 500 метров от здания такой организации.
В случае если градостроительной документацией предусматривается размещение нескольких общеобразовательных организаций, сокращение территории возможно только для одной из них с соблюдением вышеуказанных требований;
2) при проектировании территории общеобразовательных организаций набор и состав площадок для занятий спортом может определяться для каждого проекта отдельно при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Московской области с согласованием органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования Московской области.
3) зона отдыха, учебно-опытная зона, игровые площадки (при наличии в составе организации дошкольных групп) могут быть расположены на эксплуатируемой кровле в зданиях общеобразовательных организаций при обеспечении требований СП 4.13130, СП 17.13330;
4) для устройства плавательного бассейна, а также в случае организации в здании общеобразовательной организации помещений дополнительного образования местного значения площадь участка увеличивается не менее, чем на 0,2 га.
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