В целях восстановления работоспособности западного разгрузочного канализационного коллектора на территории городского округа Электросталь Московской области необходимо провести аварийно-восстановительные работы на участке протяженностью 83м, диаметром 800мм.

Место проведения усложнено плотностью жилой застройкии и наличием в районе аварийного участка аллеи от Храма Вознесения Господня до ул.Николаева. Работы необходимо выполнить быстро и качественно.

Предложения на выполнение аварийно-восстановительных работ на напорном канализационном коллекторе диаметром 800мм от руководителей специализированных организаций с опытом работы в данной сфере деятельности не менее 5 лет направлять в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области.