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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__26.06.2026___ № __751/6___

					
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 30.04.2026 № 445/4 «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к отопительному периоду 2026/2027 годов» 


[bookmark: _Hlk228271105]Во исполнение федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Распоряжения Правительства Московской области от 19.03.2026 №158-РП «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду 2026/2027 годов», а также в целях устойчивого функционирования на территории городского округа объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в отопительный период 2026/2027 годов, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНАВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 30.04.2026 № 445/4 «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к отопительному периоду 2026/2027 годов» (далее-Постановление) следующие изменения:
1.1.  Пункты 1.6 и 1.7 Постановления исключить.
1.2. Пункт 5 Постановления изложить в новой редакции:
«5. Заместителю Главы городского округа Электросталь Московской области Борисову А.Ю.: 
5.1. Обеспечить уведомление теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и других организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области о проведении проверок обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов в сроки, определённые Программой проведения оценки обеспечения готовности городского округа Электросталь Московской области к отопительному периоду 2026/2027 годов.
5.2. Организовать работу Комиссий, обеспечить взаимодействие Комиссий                 с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии и другими организациями, осуществляющими деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области в части приема и рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов.
5.3. Обеспечить выдачу паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и Программой проведения оценки обеспечения готовности городского округа Электросталь Московской области к отопительному периоду 2026/2027 годов, если в отношении проверяемых лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровень готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссий и повторная проверка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков выдачи паспортов готовности.».
1.2. Внести изменения в приложение 2 к Постановлению, изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Внести изменения в приложение 5 у Постановлению, изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Внести изменения в приложение 10 к Постановлению, изложив его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящего постановления на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава городского округа						                       Ф.А. Ефанов
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Приложение 1 к постановлению
Администрации городского округа Электросталь Московской области
от _26.06.2026__ № __751/6____

«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Электросталь 
Московской области
от 30.04.2026 № 445/4



Состав
постоянно действующего штаба по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к отопительному периоду 2026/2027 года 

	Руководитель штаба:
Борисов А.Ю.
	
– заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области

	Заместитель руководителя штаба:
Душкин Э.Б. 
	

– и.о. начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области

	Члены штаба:
	

	Никульшина И.Г.
	– заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области

	Мачнева А.В.
	– начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области

	Кечина М.Ю.
	– начальник Управления образования Администрации                                  городского округа Электросталь Московской области

	Казаченко Ю.П.
	– начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

	Журавлев М.А.


Рыбакова Н.В.
	– начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области
– начальник отдела по социальным вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области 

	Ловчиков А.Д.
	– генеральный директор ООО «Глобус»

	Жулябин О.Ю.
	– ВрИО директора МУП «ЭЦУ»

	Масленкова Г.И.
	– инженер службы Энергонадзор ООО «ТВС»

	Сушко Н.Л.
Баханов В.П.
Штойко С.Т.
	– директор МБУ «ЭКК»
– генеральный директор АО «Северное»
– генеральный директор ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис»

	Чеботарева Ю.В.
	– генеральный директор ООО «Уютный Дом Электросталь»

	Сидорова Н.Ю.
	– генеральный директор ООО «Эльвест»

	Батырева Н.М.
	– генеральный директор ООО «УК «Западное»

	Мальцев Г.В.
	– генеральный директор ООО «УК «Управстройсити»

	Иващенко Д.М.
	– исполнительный директор ООО «УК Степаново», 
ООО «УК Всеволодово»

	Представитель                                      

Представитель

Представитель

	– Министерства энергетики Московской области (по согласованию),
– Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области (по согласованию),
– АО «Мособлгаз» (по согласованию).».




 


Приложение 2 к постановлению
Администрации городского округа Электросталь Московской области
от _26.06.2026__ № _751/6___

«Приложение 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Электросталь 
Московской области
от 30.04.2026 № 445/4

Состав 
комиссий по проведению оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026/2027 года

По проверке управляющих (обслуживающих) организаций

	Председатель комиссии:
Борисов А.Ю.

Члены комиссии:
Душкин Э.Б.




	
– заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области

– исполняющий обязанности начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области

	Представитель
	– теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки многоквартирных домов, находящихся в управлении (на обслуживании)

	Представитель


Представитель
	– Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области (по согласованию)
– АО «Мособлгаз» (по согласованию).



По проверке объектов в сфере образования, как потребителей тепловой энергии

	Председатель комиссии:
Борисов А.Ю.

	
– заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области

	Члены комиссии:
Жаров А.М.


	
– заместитель директора муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Методический центр»

	Представитель
	– теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере образования



По проверке объектов в сфере культуры, как потребителей тепловой энергии

	Председатель комиссии:
Борисов А.Ю.

	
– заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области

	Члены комиссии:
Казаченко Ю.П.
	
– начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

	Представитель
	– теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере культуры



По проверке объектов в сфере физической культуры и спорта, как потребителей тепловой энергии

	Председатель комиссии:
Борисов А.Ю.

	
– заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области

	Члены комиссии:
	

	Журавлев М.А.


	– начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области

	Представитель
	– теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере физической культуры и спорта



По проверке объектов в сфере здравоохранения и социальной защиты населения, как потребителей тепловой энергии

	Председатель комиссии:
Борисов А.Ю.

	
– заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области

	Члены комиссии:
	

	Рыбакова Н.В.


	– начальник отдела по социальным вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области 

	Представитель
	– теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере физической культуры и спорта.».
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Приложение 3 к постановлению
Администрации городского округа Электросталь Московской области
от _26.06.2026____ № __751/6___

«Приложение 10
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Электросталь 
Московской области
от _30.04.2026 №__445/4

ПРОГРАММА
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и других организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и других организаций, осуществляющих деятельность  в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области (далее – Программа оценки готовности) разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила № 2234, Порядок № 2234), содержит информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Комиссии), описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности, оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - оценочный лист). 
1.2. Программа оценки готовности определяет расчет индекса обеспечения готовности объектов оценки обеспечения готовности (объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок) и лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности, а также установление уровня готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значений индексов готовности объектов, оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – акты готовности) и выдачу паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду (далее-паспорта готовности), а также определяет порядок действий членов Комиссий при проведении оценки обеспечения готовности проверяемых объектов и лиц.
1.3. Перечень лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности                                       к отопительному периоду и сроки проведения оценки обеспечения готовности указаны в приложении № 1 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности. Дата начала проведения оценки обеспечения готовности установлена исходя из климатических особенностей начала отопительного периода на территории городского округа Электросталь Московской области, который начинается с третьей декады сентября месяца по первую декаду октября месяца.
1.4. Программой оценки обеспечения готовности устанавливаются следующие сроки:
уведомление о сроках проведения оценки готовности осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа Электросталь Московской области информации о начале проверки и настоящей Программы оценки готовности, а также путем письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения, не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности;
проведение оценки обеспечения готовности не должно превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности;
составление актов обеспечения готовности по результатам рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами № 2234 для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями – не позднее 25.10.2026;
составление актов обеспечения готовности по результатам рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами № 2234 для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, специализированных потребительскими кооперативами при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также организаций оказывающих услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателей советов многоквартирных домов, если способ управления многоквартирным домом не выбран – не позднее 10.09.2026;
выдача паспортов обеспечения готовности для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями – не позднее 01.11.2026;
выдача паспортов обеспечения готовности для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, специализированных потребительскими кооперативами при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также организаций оказывающих услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателей советов многоквартирных домов, если способ управления многоквартирным домом не выбран – не позднее 15.09.2026;
повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией уведомления об устранении замечаний.
1.5. Изменение состава Комиссий осуществляется постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области.

2.Лица и объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.1. Комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона                                    от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующих лиц, осуществляющих деятельность на территории городского округа Электросталь Московской области:
теплоснабжающие организации;
управляющие организации по управлению многоквартирными домами, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами;
потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), для использования, на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, теплопотребляющих установках.
2.2. Объектами оценки обеспечения готовности к отопительному периоду являются объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, расположенные на территории городского округа Электросталь Московской области, находящиеся в эксплуатации лиц, указанных в пункте 2.1 Программы оценки готовности.

3. Права и обязанности членов Комиссий

3.1. Председатель и заместитель председателя являются членами Комиссии.
3.2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3.3. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами
3.4. Председатель (заместитель председателя) Комиссии обязан:
- возглавлять Комиссию и руководить ее деятельностью;
- проводить плановые и внеплановые заседания Комиссии;
- координировать работу Комиссии;
- определять конкретные сроки выдачи актов и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду;
- подписывать акты и паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду.
3.5. Члены комиссии имеют право:
осуществлять проверку документов, подтверждающих выполнение требование по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами № 2234;
участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.
подписывать акты обеспечения готовности с особым мнением, в случае несогласия с решением Комиссии при определении уровня готовности. Особое мнение оформляется в письменном виде, подписывается членом Комиссии и прикладывается к акту. Информация о наличии особого мнения члена Комиссии указывается в акте;
направлять председателю (заместителю председателя) Комиссии предложения по работе Комиссии, в том числе о проведении осмотра объектов теплоснабжения. Предложения направляются в письменном виде, либо отмечаются в протоколах заседаний Комиссии;
самостоятельно проводить осмотр объектов теплоснабжения при соответствующем решении Комиссии.
3.6. Члены Комиссии обязаны:
присутствовать лично или с применением видеоконференцсвязи при заеданиях Комиссии;
при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания Комиссии;
соблюдать сроки, определённые пунктом 1.4. Программы оценки готовности;
направлять результаты рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду Председателю Комиссии не менее чем за 3 рабочих дня до завершения оценки готовности к отопительному периоду лица, определённого Программой; 
определять значения показателей готовности, применяемых в оценочных листах (образцы приведены в приложениях № 2 и № 3 к настоящей Программе оценки готовности) и осуществлять расчеты индексов готовности согласно положениям раздела 4 настоящей Программы оценки готовности;
подписывать акты оценки обеспечения готовности и протоколы заседания Комиссии.

4. Работа Комиссий по проверке готовности к отопительному периоду.

4.1. Комиссии осуществляют готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами № 2234 и в отношении каждого лица, подлежащего проверке устанавливает уровень его готовности на основании значений индексов готовности объектов проверки, согласно требованиям Порядка № 2234. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению Комиссии в необходимых случаях проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
4.2. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с показателями, установленными в оценочных листах
Уровень готовности лиц, указанных в пункте 2.1 настоящей Программы оценки готовности, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9. 
4.3. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте обеспечения готовности к отопительному периоду (образец приведен в приложении № 4 к настоящей Программе оценки готовности). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается законному представителю лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. 
4.4. К акту прилагаются заполненные оценочные листы по каждому объекту оценки. Замечания к соблюдению проверяемым лицом требований Правил № 2234 указываются в оценочных листах и устанавливаются сроки их устранения.
4.5. Акты подписываются членами Комиссии.
4.6. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, в срок, указанный в пункте 1.4. настоящей Программы оценки готовности, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
4.7. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (образец приведен в приложении № 5 к настоящей Программе оценки готовности) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 1.4. настоящей Программы оценки готовности.
Паспорт подписывается председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии). 
4.7. Лица, указанные в пункте 2.1. настоящей Программы оценки готовности, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 1.4. настоящей Программы оценки готовности, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду 2026-2027 годов посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.
4.8. В случае не устранения замечаний теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, а также владельцами тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня истечения сроков устранения замечаний передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).
4.9. В случае не устранения замечаний потребителями тепловой энергии, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, специализированными потребительскими кооперативами при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также организациями оказывающих услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателями советов многоквартирных домов, если способ управления многоквартирным домом не выбран, Комиссия в течение 5 рабочих дней со для истечения сроков устранения замечаний передает данные органам государственной власти Московской области в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

5. Организация направления документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. 

5.1. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в пункте 2.1., обязаны подготовить и внести для рассмотрения Комиссией в подраздел «Цифровая котельная» ГИС «ЖКХ-Контур» в электронном виде документы, подтверждающие выполнение требований Правил № 2234 по обеспечению готовности к отопительному периоду.
		5.2. Комиссия направляет копии поступивших документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в адрес Центрального управления Ростехнадзора в течение 3 рабочих дней. Направление документов в Центральное управление Ростехнадзора, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью председателя Комиссии, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по следующему электронному адресу: info@cntr.gosnadzor.ru 


 


























Приложение № 1
к Программе оценки готовности

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и других организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области

	№ п/п
	Наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности
	ИНН
	Срок оценки 

	Единые теплоснабжающие организации

	1.
	ООО «Глобус»
	5031075380
	7-9 сентября

	2.
	МУП «ЭЦУ»
	5053041031
	9-11 сентября

	3.
	ООО «ТВС»
	7728493770
	10-11 сентября

	Управляющие организации по управлению многоквартирными домами, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

	1.
	МБУ «ЭКК»
	5053057916
	с 01 июня
до 31 августа

	2.
	АО «Северное»
	5053040768
	с 01 июня
до 31 августа

	3.
	ООО «УК «Западное»
	5012095790
	с 01 июня
до 31 августа

	4.
	ООО «УК «Управстройсити»
	9715364764
	с 01 июня
до 31 августа

	5.
	ООО «Уютный Дом Электросталь»
	5050128446
	с 01 июня
до 31 августа

	6.
	ООО «Эльвест»
	5053042638
	с 01 июня
до 31 августа

	7.
	ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис»
	5053080320
	с 01 июня
до 31 августа

	8.
	ООО «УК Степаново»
	5031094632
	с 01 июня
до 31 августа

	9.
	ООО «УК Всеволодово»
	5031115995
	с 01 июня
до 31 августа

	Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), для использования, на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, теплопотребляющих установках.

	1.
	МОУ «СОШ №1»
	5053003396
	с 01 июня
до 31 августа

	2.
	МОУ «Гимназия «Новое поколение»
	5053003163
	с 01 июня
до 31 августа

	3.
	МОУ «СОШ №5»
	5053003082
	с 01 июня
до 31 августа

	4.
	МОУ «Лицей №7»
	5053011460
	с 01 июня
до 31 августа

	5.
	МОУ «Лицей №8»
	5053012915
	с 01 июня
до 31 августа

	6.
	МОУ «Гимназия №9»
	5053014493
	с 01 июня
до 31 августа

	7.
	МОУ «СОШ №11»
	5053003967
	с 01 июня
до 31 августа

	8.
	МОУ «СОШ №12 с УИИЯ»
	5053003156
	с 01 июня
до 31 августа

	9.
	МАОУ «СОШ № 13 с УИОП»
	5053004520
	с 01 июня
до 31 августа

	10.
	МОУ «Лицей №14»
	5053014849
	с 01 июня
до 31 августа

	11.
	МОУ «СОШ №15 с УИОП»
	5053003364
	с 01 июня
до 31 августа

	12.
	МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза В.Д.Корнеева»
	5053002931
	с 01 июня
до 31 августа

	13.
	МОУ «СОШ №18»
	5053002995
	с 01 июня
до 31 августа

	14.
	МОУ «Гимназия №21»
	5053003830
	с 01 июня
до 31 августа

	15.
	МОУ «СОШ №22 с УИОП»
	5053002970
	с 01 июня
до 31 августа

	16.
	МБОУ «Степановская СОШ им. Б.А. Воробьева»
	5031028654
	с 01 июня
до 31 августа

	17.
	МБОУ «Школа-интернат для детей с ОВЗ №1»
	5053003090
	с 01 июня
до 31 августа

	18.
	МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
	5031151961
	с 01 июня
до 31 августа

	19.
	МАОУ ДО «Центр развития творчества и юношества «Диалог»
	5053021821
	с 01 июня
до 31 августа

	20.
	МБОУ ДО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»
	5053041970
	с 01 июня
до 31 августа

	21.
	МУ ДПО «Методический центр»
	5053052770
	с 01 июня
до 31 августа

	22.
	МБУ «Мир спорта Сталь»
	5053045727
	с 01 июня
до 31 августа

	23.
	МБУ «Культурные центры Электростали»
	5053045967
	с 01 июня
до 31 августа

	24.
	МУРМ «Молодежный центр»
	5053040528
	с 01 июня
до 31 августа

	25.
	МУ «Музейно-выставочный центр»
	5053027799
	с 01 июня
до 31 августа

	26.
	МБУ ДО «Детская художественная школа»
	5053018226
	с 01 июня
до 31 августа

	27.
	МБУ «Сельские дома культуры»
	5031066628
	с 01 июня
до 31 августа

	28.
	МБУ «Электростальский городской центр патриотического воспитания»
	5053040221
	с 01 июня
до 31 августа

	29.
	ГБУЗ Московской области «Электростальская больница»
	5053006132
	с 01 июня
до 31 августа

	30.
	Министерство социального развития Московской области
	7714097791
	с 01 июня
до 31 августа
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                                                                 Приложение № 2
                                               к Программе оценки готовности

	Оценочный лист для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями  

	№ п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение 
(заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ по СЦТ
	Итсо= Кзакон о тепл*0,9+Кпредп*0,05+Кплан*0,05
	1,00
	 

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):
	–
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кфунк*0,05+Крежим.налад*0,01+Ккачест*0,01+Ккомм.учет*0,01+Ккач.строит*0,25+Кнадеж*0,65+Крезерв*0,01+Кпорядок*0,01
	1,00
	 

	1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб 
(пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской 
и аварийной служб
	0,05
	Кфункц
	Кфункц=Кшт*0,1+Ксогл*0,1+Кдисп*0,1+Кперечень*0,1+Кэксп/произв.инстр*0,1+Кзнаний*0,1+Кобуч*0,1+Котв*0,1+Кохр.труда*0,1+Ктрен*0,1
	1,00
	 

	1.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) 
(подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	Ксогл=Nсогл/Nвсего РСО в системе т/сн
	1
	 

	1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	–
	Nсогл
	Фактическое значение
	1
	 

	1.1.2.2
	
	
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	–
	Nвсего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	1
	 

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.4
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536  (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511
(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования 
	0,1
	Кперечень
	Кперечень= КпереченьОПО*0,5+ Кперечень неОПО*0,5


	1
	 

	1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО 
	0,5
	Кперечень неОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	1.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности
(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,1
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811  (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей),пунктами 70, 71 Правил N 511 и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников
и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	0,1
	Кзнаний
	Кзнаний= Кпров зн не ОПО *0,5+Кпров зн ОПО *0,5
	1
	 

	1.1.6.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.6.2
	
	
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	Кпров зн ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 

	1.1.7
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности)
(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	Кобуч
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.8
	
	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	Котв
	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5


	1
	 

	1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
	Котв неОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 

	1.1.9
	
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 
2020 г. № 924н  
(подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	Кохр.труда
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	Крежим.налад=Ктемп.граф*0,5+Крежим.карт*0,5
	1
	 

	1.2.1
	
	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения 
	0,5
	Ктемп.граф
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установленыабзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511
(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт  
	0,5
	Крежим.карт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей 
(пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений 
(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511  нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511 – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО.
(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	Ккач.строит
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 


	1
	 

	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.23 – 9.3.29, пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	Кнадеж=Косвид*0,01+Кобслед*0,05+Кдым.труб*0,05+Киспыт*0,01+Кгидр*0,4+Кшурф*0,01+Кочист.промыв*0,4+Кэлектр.сопр*0,01+Кнасос стан*0,01+Ктопл*0,03+Кматер*0,01+Кстрах*0,01
	1
	 

	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)

	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	Косвид
	Косвид= Косвид ОПО *0,5+ Косвид не ОПО*0,5

	1
	 

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0



	1
	 

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 

	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом пунктом 165 Правил N 511
(подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	Кобслед
	Наличие – 1
Отсутствие – 0





	1
	 

	1.6.3
	
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	0,05
	Кдым.труб
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	1.6.4
	
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511  
(подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	Киспыт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.6.5
	
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)



	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей 
	0,4
	Кгидр
	Наличие – 1
Отсутствие – 0                                 В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1

Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.
	1
	 

	1.6.6
	
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.6.7
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установленыпунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511
(подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов 
	0,4
	Кочист.промыв
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 


	1
	 

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	Наличие – 1
Отсутствие – 0



	1
	 

	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377
(подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил) 
	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	Ктопл
	Ктопл= Кдогтопл*0,5+ Кзапаст*0,5 
	1
	 

	1.6.10.1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	Кдогтопл
	Кдогтопл=1, если подтверждено наличие договоров
Кдогтопл=0, если не подтверждено наличие договоров 
	1
	 

	1.6.10.2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	Кзапаст
	Кзапаст=1, если Запасфакт≥Запаснормат
Кзапаст=0, если Запасфакт<Запаснормат

	1
	 

	1.6.10.2.1
	
	
	Фактический объем запаса топлива, тыс. т  
	–
	Запасфакт
	фактическое значение
	20
	 

	1.6.10.2.2
	
	
	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т
	–
	Запаснормат 
	фактическое значение
	20
	 

	1.6.11
	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 , перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н 
(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
 
	0,01
	Кматер
	Кматер=% наличия запас мат факт по инвентар/100

Кзапасматер=0, если Запасфакт<Запаснормат


	1
	 

	1.6.11.1
	
	
	
	–
	% наличия запас мат факт по инвентар
	Фактическое значение
	100
	 

	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации
(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	Наличие – 1
Отсутствие – 0



	1
	 

	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)
(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) 
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения 
	0,01
	Крезерв
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511  и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	Наличие – 1
Отсутствие – 0 
	1
	 

	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности
(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности)
(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду 
(пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 





                                                                         

Приложение № 3
к Программе 
оценки готовности

Оценочный лист для потребителей тепловой энергии

	№ п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Разъяснения по расчетам показателей готовности 
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечания (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр=Кзакон о тепл*0,85+ Кжил.фонд*0,06 +Кгаз*0,02+Кпредп*0,05+Кплан*0,02
	0,98
	 

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)
(подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):
	 – 
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл=Кбезопасн*0,8+Крежим*0,03+
Кзадолж*0,15+Кучет*0,02
	1
	 

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2  Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил 
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн=Кпромыв*0,31+Кгидр*0,31+Карм*0,01+Котв*0,01+Киспыт*0,31+Кперечень*0,01+Кэкспл/произв.инстр*0,01+Кпаспорт.тепл.пункт*0,01+Кшт*0,01+Крегул.темпер*0,01
	1
	 

	1.1.1
	
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511)
(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)

	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки 
	0,31
	Кпромыв
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 

	1
	 

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 
(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя 
	0,31
	Кгидр
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 

	1
	 

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 
(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	1.1.4
	
	Установленные пунктом 7 Правил N 511  организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО)
(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок
(подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)


	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 
	1
	 

	1.1.6
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511
(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) 
(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511
(подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии 
(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим=0,5*Кврез+0,5*Ктех.готов
	1
	 

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок 
	0,5
	Кврез
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 

	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок
и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж=Кдоговор*0,05+Ксвер*0,95
	1
	 

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности 
(подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	1
	 

	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)

	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие – 1 
Отсутствие – 0



	1
	 

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет=Кпровер.уз.уч*0,5+Кпровер.кип*0,5
	1
	 

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности
(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета 
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов
(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170  (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) 
(подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд=Кконтур*0,7+Кдезинф*0,3
	1
	 

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
(подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 
(подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
(пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз=Кдым.вент*0,5+Кдогов.тех.обсл*0,5
	1
	 

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	1
	 

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний
(их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности),
об устранении нарушений требованийпунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду
(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

	1
	 

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду 
(пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие – 1
Отсутствие – 0


	0
	 






























Приложение № 4
к Программе оценки готовности


АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  ____/____ годов.

_______________________________________                                           "__" __________ 20__ г.
                 (место составления акта)                                                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________,
                                   (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной постановлением администрации городского округа Электросталь Московской области от ____ № __________
  с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
______________________________________________________________________
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
	№ п/п
	Наименование объекта оценки готовности
	Состав объекта оценки готовности
	ЕТО в зоне действия СЦТ

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	



В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	№ п/п
	Объект оценки обеспечения готовности
	Индекс готовности
	Уровень готовности
(готов /
готов с условиями /
не готов)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Индекс готовности
	Уровень готовности
(готов /
готов с условиями /
не готов)

	
	
	


Приложение: 
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ______________________________________ на __ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________(объект оценки обеспечения готовности)
на __ л. в 1 экз.

3. ………..

Председатель комиссии: ____________________________________________________
                                                               (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии: _________________________________________________________________
                                                           (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________________________________________________
                                                          (подпись, расшифровка подписи)
                               ___________________________________________________________
                                                          (подпись, расшифровка подписи)

                               ___________________________________________________________
                                                          (подпись, расшифровка подписи)

С актами (ом) оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:
    "__" ___________ 20____ г. ______________________________________________
                                                                    (подпись, расшифровка подписи
                                                                 руководителя (его уполномоченного
                                                               представителя) в отношении которого
                                                          проводилась оценка обеспечения готовности к
                                                                             отопительному периоду)






















Приложение № 5
к Программе оценки готовности


ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

    Выдан_________________________________________________________                                                                                                          _________________________________________________________________
             (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
                          готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
    1. ________________________;
    2. ________________________;
    3. ________________________;

    Основание   выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _______ № _________.

                                     ______________________________________
                                     (подпись, расшифровка подписи и печать
                          уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
                          проведению   оценки обеспечения   готовности   к
                          отопительному периоду).».
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